<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="106.68" y1="1.79605" x2="106.68" y2="51.610196875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="106.68" y1="51.610196875" x2="104.696196875" y2="53.594" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="104.696196875" y1="53.594" x2="1.983803125" y2="53.594" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.983803125" y1="53.594" x2="0" y2="51.610196875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="51.610196875" x2="0" y2="1.79605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.79605" x2="1.79605" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.79605" y1="0" x2="104.88395" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104.88395" y1="0" x2="106.68" y2="1.79605" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Nanolog rev.3 by Roger Taylor
for Terasic DE0-Nano FPGA Board</text>
<text>CP-43514-ND</text>
<hole x="3.048" y="48.006" drill="3.2"/>
<hole x="3.048" y="5.588" drill="3.2"/>
<hole x="71.628" y="48.006" drill="3.2"/>
<hole x="71.628" y="5.588" drill="3.2"/>
<text>3.3V</text>
<text>311-10KERCT-ND</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X13">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirschmann">
<description>&lt;b&gt;Hirschmann Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Audio, scart, microphone, headphone&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MAB6H">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
6 pins with shield, horizontal (DIN 45322)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RogerTaylor">
<packages>
<package name="B008SO07BM">
</package>
<package name="RC1206N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="pinhead" package="2X13" value="Digi-Key S7081-ND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-hirschmann" package="MAB6H" value="9-211509-0-ND">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67C7887"/>
<attribute name="MPN" value="MAB 6 H"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809901"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-hirschmann" package="MAB6H" value="9-211509-0-ND">
<attribute name="OC_NEWARK" value="67C7887"/>
<attribute name="MPN" value="MAB 6 H"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="809901"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="RogerTaylor" package="B008SO07BM" value="Digi-Key CP-43514-ND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="RogerTaylor" package="RC1206N" value="10k">
<attribute name="VENDOR" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RC1206JR072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="RogerTaylor" package="RC1206N" value="10k">
<attribute name="VENDOR" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RC1206JR072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="RogerTaylor" package="RC1206N" value="10k">
<attribute name="VENDOR" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RC1206JR072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="RogerTaylor" package="RC1206N" value="10k">
<attribute name="VENDOR" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="RC1206JR072KL"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC33">
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="PE_B"/>
<contactref element="X1" pad="PE_A"/>
<contactref element="X2" pad="PE_B"/>
<contactref element="X2" pad="PE_A"/>
<contactref element="A1" pad="PIN4_GND"/>
<contactref element="H1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="PE_C"/>
<contactref element="X1" pad="PE_D"/>
<contactref element="X2" pad="PE_C"/>
<contactref element="X2" pad="PE_D"/>
</signal>
<signal name="DAC0">
<contactref element="H1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DAC2">
<contactref element="H1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DAC4">
<contactref element="H1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DAC6">
<contactref element="H1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="AVLEFT">
<contactref element="H1" pad="23"/>
<contactref element="A1" pad="PIN2_LEFT"/>
</signal>
<signal name="JBB1">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JBB2">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DAC1">
<contactref element="H1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="DAC3">
<contactref element="H1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DAC5">
<contactref element="H1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DAC7">
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="JBA1">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="JBA2">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="JAA1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="JAA2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="JAB1">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JAB2">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AVRIGHT">
<contactref element="H1" pad="18"/>
<contactref element="A1" pad="PIN3_RIGHT"/>
</signal>
<signal name="REFV">
<contactref element="H1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="AVVIDEO">
<contactref element="H1" pad="19"/>
<contactref element="A1" pad="PIN1_VIDEOGND"/>
</signal>
<signal name="INSIDEADC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
