<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66" y1="0" x2="66" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>5V GND 9V</text>
<text>9V</text>
<text>5V</text>
<text>12VAC</text>
<text>SIDPWR 1.0</text>
<text>Design By: Tim Soderstrom</text>
<text>5V Plane</text>
<text>9V Plane</text>
<text>Unreglated DC Plane</text>
<text>GND Plane</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78XXS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rectifier">
<packages>
<package name="GBPC1">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="heatsink">
<packages>
<package name="D01S">
<description>&lt;b&gt;HEATSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
horizontal, distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="KK-156-3">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
<package name="KK-156-2">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductor-neosid">
<description>&lt;b&gt;Neosid Chokes and Transformers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Electronic Component Book, Part 2 : Chokes, Fixed Value Inductors
&lt;li&gt;Part 3 : Filters, Coil Assemblies, Thermoplastic Parts
&lt;li&gt;Part 4 : SMD Filters, Coils, Fixed Value Inductors
&lt;li&gt;www.neosid.de
&lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BS11">
<description>NOMINAL &lt;b&gt;INDUCTANCE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, diameter 10.5 mm, height 13.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="r-78xx_10">
<description>&lt;b&gt;Recom Innoline R-78xx Switching Regulators&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Version 1.0&lt;br&gt;
(c) 2015 Samuel Lourenço</description>
<packages>
<package name="SIP3V">
<description>&lt;b&gt;SIP3 Package&lt;/b&gt; - Vertical option&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78Bxx-1.0_L.pdf"&gt;http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78Bxx-1.0_L.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="v-reg" package="78XXS" value="7809">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E7,5-16" value="4700uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF"/>
<element name="B1" library="rectifier" package="GBPC1" value="B1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value="330nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="heatsink" package="D01S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="E2,5-7" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="U$5" library="holes" package="3,0" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="inductor-neosid" package="BS11" value="5.6uH">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="C025-025X050" value="10uF/100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="C025-025X050" value="4.7uF/50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="KK-156-3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="KK-156-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="r-78xx_10" package="SIP3V" value="R-78B6.5-1.5">
<attribute name="MF" value="Recom"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="62X9488"/>
<attribute name="MPN" value="R-78B6.5-1.5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="B1" pad="AC1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="B1" pad="AC2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="URDC">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
