<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="77.45" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.45" y1="0" x2="77.45" y2="35.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.45" y1="35.23" x2="0" y2="35.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.23" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SHIFT</text>
<text>BUTTON -&gt; I-PAC</text>
<text>BUTTON</text>
<text>BUTTON SHIFTING</text>
<text>SHIFT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK500/6-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/5-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,6">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.6 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/6-H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK500/6-H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-ptr500" package="AK500/5-H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,6" value="MOUNT-HOLE3.6"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
