<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.3175" y1="25.94" x2="0.3175" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="2" x2="2.3175" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.3175" y1="0" x2="19.2725" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.2725" y1="0" x2="21.2725" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.2725" y1="2" x2="21.2725" y2="25.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.2725" y1="25.94" x2="19.2725" y2="27.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.2725" y1="27.94" x2="2.3175" y2="27.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.3175" y1="27.94" x2="0.3175" y2="25.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>TCXO Breakout</text>
<text>VFC</text>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>VCC</text>
<text>C2</text>
<text>C1</text>
<text>R1</text>
<text>PWR</text>
<text>D.W.
5/14/16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_CustomParts">
<packages>
<package name="TCXO2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="100n"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="10n"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="1k"/>
<element name="U$1" library="_CustomParts" package="TCXO2" value="TCXO2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="VFC"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GNDTAB1"/>
<contactref element="U$1" pad="GNDTAB2"/>
<contactref element="U$1" pad="GNDTAB3"/>
<contactref element="U$1" pad="GNDTAB4"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
