<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="21.59" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="29.21" y2="21.59" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="21.59" x2="29.21" y2="0" width="0.0762" layer="20"/>
<hole x="10.795" y="17.78" drill="2.9464"/>
<hole x="18.415" y="17.78" drill="2.9464"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0.0762" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom-pads">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MMCX-connectors">
<packages>
<package name="AMPHENOL262114">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RF" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="61"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P3" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P4" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PA-1" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PA-2" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FB-B" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FB-A" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="RF" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PA-1" pad="P$5"/>
<contactref element="PA-1" pad="P$3"/>
<contactref element="PA-1" pad="P$4"/>
<contactref element="PA-1" pad="P$2"/>
<contactref element="PA-2" pad="P$5"/>
<contactref element="PA-2" pad="P$3"/>
<contactref element="PA-2" pad="P$4"/>
<contactref element="PA-2" pad="P$2"/>
<contactref element="FB-B" pad="P$5"/>
<contactref element="FB-B" pad="P$3"/>
<contactref element="FB-B" pad="P$4"/>
<contactref element="FB-B" pad="P$2"/>
<contactref element="FB-A" pad="P$5"/>
<contactref element="FB-A" pad="P$3"/>
<contactref element="FB-A" pad="P$4"/>
<contactref element="FB-A" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="PA-1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="PA-2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RF" pad="2"/>
<contactref element="FB-B" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="P4" pad="1"/>
<contactref element="FB-A" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
