<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27" y1="48.5" x2="3" y2="48.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="29.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="31.5" x2="18.5" y2="27.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="27" x2="12" y2="27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.5" y1="31.5" x2="11.5" y2="27.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="31.5" x2="19" y2="32" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11" y1="32" x2="11.5" y2="31.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="0" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.5" y1="0" x2="30" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.5" y1="39.75" x2="27.5" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="39.75" x2="2.5" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="34" x2="3" y2="33.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="33.5" x2="21.05" y2="33.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.05" y1="33.5" x2="27" y2="33.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="33.5" x2="27.5" y2="34" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="40.25" x2="16.5" y2="40.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="40.25" x2="3" y2="40.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="32" x2="5" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.75" x2="0" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.75" x2="0.5" y2="28.25" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.5" y1="28.25" x2="4" y2="28.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.5" y1="31.5" x2="4.5" y2="28.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="32" x2="21.05" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.05" y1="32" x2="25.25" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.25" y1="32" x2="25.75" y2="31.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.75" y1="31.5" x2="25.75" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.75" y1="29" x2="26.25" y2="28.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26.25" y1="28.5" x2="29.5" y2="28.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.5" y1="28.5" x2="30" y2="28" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30" y1="28" x2="30" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="41.75" x2="13.5" y2="41.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.5" y1="41.75" x2="27" y2="41.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="48" x2="2.5" y2="42.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="42.25" x2="3" y2="41.75" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="41.75" x2="27.5" y2="42.25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.5" y1="42.25" x2="27.5" y2="48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.5" y1="41.75" x2="13.5" y2="40.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.5" y1="41.75" x2="16.5" y2="40.25" width="0" layer="20"/>
<hole x="14" y="41" drill="0.4"/>
<hole x="16" y="41" drill="0.4"/>
<hole x="15" y="41" drill="0.4"/>
<wire x1="21.05" y1="33.5" x2="21.05" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.05" y1="32" x2="24.05" y2="33.5" width="0" layer="20"/>
<text>Quantum Effects</text>
<text>Hydrogen</text>
<text>Fuzz</text>
<text>v1.1 2017</text>
<hole x="22.55" y="32.75" drill="0.4"/>
<hole x="21.55" y="32.75" drill="0.4"/>
<hole x="23.55" y="32.75" drill="0.4"/>
<text>1</text>
<text>H</text>
<text>1</text>
<text>EQ</text>
<text>EQ</text>
<text>VOL</text>
<text>VOL</text>
<text>FUZZ</text>
<text>FUZZ</text>
<text>BITE</text>
<text>BITE</text>
<text>EQ</text>
<text>EQ</text>
<text>VOL</text>
<text>VOL</text>
<text>FUZZ</text>
<text>FUZZ</text>
<text>BITE</text>
<text>BITE</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<wire x1="11.5" y1="27.5" x2="12" y2="27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18" y1="27" x2="18.5" y2="27.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27" y1="40.25" x2="27.5" y2="39.75" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.5" y1="39.75" x2="3" y2="40.25" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.5" y1="48" x2="3" y2="48.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.5" y1="48" x2="27" y2="48.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4" y1="28.25" x2="4.5" y2="28.75" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.5" y1="31.5" x2="5" y2="32" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="OCTO-PAD">
</package>
<package name="ROUND-PAD">
</package>
<package name="GND-PAD">
</package>
<package name="LOGO-0.15''SILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="9MM_VERT.3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0.2&quot;.MED">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;220n-680n caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0632">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="PAD2">
<description>&lt;b&gt;Round Pad (no label) - 76mil Diameter, 39mil Drill&lt;b&gt;</description>
</package>
<package name="PAD4">
<description>&lt;b&gt;Square (no label) - 76mil Diameter, 39mil Drill&lt;b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9V" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="9V1" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V"/>
<element name="BITE" library="potentiometers" package="9MM_VERT.3" value="500kB"/>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C2" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="10n"/>
<element name="C3" library="caps-elec" package="0632" value="100u"/>
<element name="C4" library="caps-elec" package="0632" value="100u"/>
<element name="C5" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="10n"/>
<element name="C6" library="caps-film" package="0.2&quot;.MED" value="220n"/>
<element name="C7" library="caps-elec" package="0632" value="100u"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817"/>
<element name="EQ" library="potentiometers" package="9MM_VERT.3" value="10kB"/>
<element name="FUZZ" library="potentiometers" package="9MM_VERT.3" value="2kB"/>
<element name="IN" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="IN"/>
<element name="OUT" library="Eigene_Kreationen" package="ROUND-PAD" value="OUT"/>
<element name="Q1" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2n3904"/>
<element name="Q2" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2n3904"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="1M"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="100k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="51k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="20k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="2k2"/>
<element name="R6" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="10k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k99"/>
<element name="R8" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="33-56R"/>
<element name="U$5" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND"/>
<element name="U$6" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND"/>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="9MM_VERT.3" value="10kB"/>
<element name="BITE2.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="BITE2.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="BITE3.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="BITE3.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="BITE1.1" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="BITE1.2" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="FUZZ3.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="FUZZ3.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="FUZZ2.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="FUZZ2.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="FUZZ1.1" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="FUZZ1.2" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="EQ3.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="EQ3.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="EQ2.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="EQ2.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="VOL3.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="VOL3.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="VOL1.1" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="VOL1.2" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="VOL2.2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="VOL2.1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="EQ1.2" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="EQ1.1" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="U$1" library="Eigene_Kreationen" package="LOGO-0.15''SILK" value="QUANTUM-LOGO0.15''SILK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IN" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BITE1.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="BITE2.1" pad="P$1"/>
<contactref element="BITE3.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="EQ3.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C3">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="FUZZ3.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="VOL2.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="EQ2.1" pad="P$1"/>
<contactref element="VOL3.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="FUZZ1.1" pad="P$1"/>
<contactref element="VOL1.1" pad="P$1"/>
<contactref element="FUZZ2.1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="9V" pad="P$1"/>
<contactref element="9V1" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="EQ1.1" pad="P$1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BITE" pad="1"/>
<contactref element="BITE1.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BITE" pad="2"/>
<contactref element="BITE2.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="BITE" pad="3"/>
<contactref element="BITE3.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="FUZZ" pad="1"/>
<contactref element="FUZZ1.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="FUZZ" pad="2"/>
<contactref element="FUZZ2.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="FUZZ" pad="3"/>
<contactref element="FUZZ3.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="EQ" pad="2"/>
<contactref element="EQ2.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="EQ" pad="1"/>
<contactref element="EQ1.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="EQ" pad="3"/>
<contactref element="EQ3.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="VOL" pad="3"/>
<contactref element="VOL3.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="VOL1.2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="VOL2.2" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
