<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="10.86" y="1.27" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="2.07" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="2.87" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="3.67" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="4.47" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="5.27" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="6.07" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="6.87" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="7.67" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="8.47" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="9.27" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="10.07" drill="0.6"/>
<hole x="10.86" y="10.87" drill="0.6"/>
<wire x1="2.06375" y1="0.635" x2="2.06375" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.06375" y1="12.065" x2="3.65125" y2="13.6525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.65125" y1="13.6525" x2="10.080625" y2="13.6525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.080625" y1="13.6525" x2="10.715625" y2="13.0175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.715625" y1="13.0175" x2="10.715625" y2="0.9525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.715625" y1="0.9525" x2="10.080625" y2="0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.080625" y1="0.3175" x2="2.38125" y2="0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.38125" y1="0.3175" x2="2.06375" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>D6-D0</text>
<text>/Clk</text>
<text>/DS</text>
<text>ISOLATE
THIS SIDE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD0,45-1,35">
</package>
<package name="SMD0,8-1,6">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$10" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$11" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$12" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$13" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$14" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$15" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$16" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$17" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$18" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$19" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$2" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$20" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$21" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$22" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$3" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$4" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$5" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$6" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$7" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$8" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$9" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$19" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$20" pad="P$1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$21" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$22" pad="P$1"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
