(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu14.04.1)
  (general
    (links 26)
    (no_connects 0)
    (area 123.114999 81.204999 153.110001 123.265001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 212)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 27)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 6 "Net-(P1-Pad6)")
  (net 7 "Net-(P1-Pad7)")
  (net 8 "Net-(P1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(P1-Pad9)")
  (net 10 "Net-(P1-Pad10)")
  (net 11 "Net-(P1-Pad11)")
  (net 12 "Net-(P1-Pad12)")
  (net 13 "Net-(P1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(P1-Pad14)")
  (net 15 "Net-(P1-Pad15)")
  (net 16 "Net-(P1-Pad16)")
  (net 17 "Net-(P1-Pad17)")
  (net 18 "Net-(P1-Pad18)")
  (net 19 "Net-(P1-Pad19)")
  (net 20 "Net-(P1-Pad20)")
  (net 21 "Net-(P1-Pad21)")
  (net 22 "Net-(P1-Pad22)")
  (net 23 "Net-(P1-Pad23)")
  (net 24 "Net-(P1-Pad24)")
  (net 25 "Net-(P1-Pad25)")
  (net 26 "Net-(P1-Pad26)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad10)")
    (add_net "Net-(P1-Pad11)")
    (add_net "Net-(P1-Pad12)")
    (add_net "Net-(P1-Pad13)")
    (add_net "Net-(P1-Pad14)")
    (add_net "Net-(P1-Pad15)")
    (add_net "Net-(P1-Pad16)")
    (add_net "Net-(P1-Pad17)")
    (add_net "Net-(P1-Pad18)")
    (add_net "Net-(P1-Pad19)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad20)")
    (add_net "Net-(P1-Pad21)")
    (add_net "Net-(P1-Pad22)")
    (add_net "Net-(P1-Pad23)")
    (add_net "Net-(P1-Pad24)")
    (add_net "Net-(P1-Pad25)")
    (add_net "Net-(P1-Pad26)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P1-Pad9)")
  )
  (module pswitch40:pswitch40-71-12-2D-2C (layer F.Cu) (tedit 5A857D9E)
    (at 125.73 102.235)
    (descr "GRAYHILL 71 SERIES")
    (tags "GRAYHILL 71 SERIES")
    (attr virtual)
    (fp_text reference S1 (at -5.08 0.635 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 71-12SP-2D (at -5.715 -11.43) (layer B.SilkS) hide)
    (pad A-CO thru_hole circle (at 0.3175 7.62) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 25 "Net-(P1-Pad25)"))
    (pad A1 thru_hole circle (at 3.175 10.4775) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad A2 thru_hole circle (at 3.175 8.5725) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad A3 thru_hole circle (at 3.175 6.6675) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad A4 thru_hole circle (at 3.175 4.7625) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad A5 thru_hole circle (at 3.175 2.8575) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(P1-Pad9)"))
    (pad A6 thru_hole circle (at 3.175 0.9525) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(P1-Pad11)"))
    (pad A7 thru_hole circle (at 3.175 -0.9525) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(P1-Pad13)"))
    (pad A8 thru_hole circle (at 3.175 -2.8575) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 15 "Net-(P1-Pad15)"))
    (pad A9 thru_hole circle (at 3.175 -4.7625) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 17 "Net-(P1-Pad17)"))
    (pad A10 thru_hole circle (at 3.175 -6.6675) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 19 "Net-(P1-Pad19)"))
    (pad A11 thru_hole circle (at 3.175 -8.5725) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 21 "Net-(P1-Pad21)"))
    (pad A12 thru_hole circle (at 3.175 -10.4775) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 23 "Net-(P1-Pad23)"))
    (pad B-CO thru_hole circle (at 6.0325 7.62) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 26 "Net-(P1-Pad26)"))
    (pad B1 thru_hole circle (at 8.89 10.4775) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad B2 thru_hole circle (at 8.89 8.5725) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad B3 thru_hole circle (at 8.89 6.6675) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad B4 thru_hole circle (at 8.89 4.7625) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad B5 thru_hole circle (at 8.89 2.8575) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(P1-Pad10)"))
    (pad B6 thru_hole circle (at 8.89 0.9525) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(P1-Pad12)"))
    (pad B7 thru_hole circle (at 8.89 -0.9525) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 14 "Net-(P1-Pad14)"))
    (pad B8 thru_hole circle (at 8.89 -2.8575) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 16 "Net-(P1-Pad16)"))
    (pad B9 thru_hole circle (at 8.89 -4.7625) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 18 "Net-(P1-Pad18)"))
    (pad B10 thru_hole circle (at 8.89 -6.6675) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 20 "Net-(P1-Pad20)"))
    (pad B11 thru_hole circle (at 8.89 -8.5725) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 22 "Net-(P1-Pad22)"))
    (pad B12 thru_hole circle (at 8.89 -10.4775) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Paste *.SilkS *.Mask)
      (net 24 "Net-(P1-Pad24)"))
  )
  (module Connectors:IDC_Header_Straight_26pins (layer F.Cu) (tedit 5A857D78)
    (at 149.225 117.475 90)
    (descr "26 pins through hole IDC header")
    (tags "IDC header socket VASCH")
    (fp_text reference P1 (at 15.24 -7.62 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HE10-26 (at 32.385 -8.255 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(P1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 5.08 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(P1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 10.16 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(P1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 10.16 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(P1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 12.7 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(P1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 12.7 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(P1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 15.24 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(P1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 15.24 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(P1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 17.78 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(P1-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 17.78 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(P1-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 20.32 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(P1-Pad17)"))
    (pad 18 thru_hole oval (at 20.32 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(P1-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole oval (at 22.86 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(P1-Pad19)"))
    (pad 20 thru_hole oval (at 22.86 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(P1-Pad20)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 25.4 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(P1-Pad21)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 25.4 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(P1-Pad22)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 27.94 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(P1-Pad23)"))
    (pad 24 thru_hole oval (at 27.94 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(P1-Pad24)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 30.48 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(P1-Pad25)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 30.48 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(P1-Pad26)"))
  )
  (gr_text " CDT\n2018" (at 128.5748 119.8372) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Universal 12way \n Switch Board" (at 134.112 84.6836) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 123.19 81.28) (end 153.035 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 123.19 123.19) (end 123.19 81.28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153.035 123.19) (end 123.19 123.19) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 153.035 81.28) (end 153.035 123.19) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 153.035 123.19) (xy 123.19 123.19) (xy 123.19 81.28) (xy 153.035 81.28)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 153.035 123.19) (xy 123.19 123.19) (xy 123.19 81.28) (xy 153.035 81.28)
      )
    )
  )
)
