<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>CMDS SWITCH/ROTARY INPUT
PINS:
1-10 (GND) 
11-29 (DIGITAL)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-30">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="F-16-Simulator-BMS">
<packages>
<package name="BLK52_CMDS_OUTPUT_SHIELD_DUE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F25V">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2031">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232031_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2061">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232061_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CMDS_DISP_OUT" library="con-3m" package="PAK100/2500-30" value="2530-">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1788688"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="F-16-Simulator-BMS" package="BLK52_CMDS_OUTPUT_SHIELD_DUE" value="BLK52_CMDS_OUTPUT_SHIELD_DUE"/>
<element name="CMDS_INPUT" library="con-subd" package="F25V" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="1-2_GND" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
</element>
<element name="2-5_GND" library="con-molex" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
</element>
<element name="6-10_GND/11" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="12-17_DIGITAL" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="18-23_DIGITAL" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
<element name="24-29_DIGITAL" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="GND...."/>
<contactref element="U$1" pad="GND..."/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="19"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="21"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="22"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="GND.."/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="28"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="29"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="30"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="27"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="U$1" pad="45"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="U$1" pad="47"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="U$1" pad="46"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="U$1" pad="44"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="U$1" pad="42"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="U$1" pad="36"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="U$1" pad="38"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="23"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="24"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="25"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="U$1" pad="34"/>
<contactref element="CMDS_DISP_OUT" pad="26"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="6-10_GND/11" pad="4"/>
<contactref element="6-10_GND/11" pad="5"/>
<contactref element="6-10_GND/11" pad="3"/>
<contactref element="6-10_GND/11" pad="2"/>
<contactref element="6-10_GND/11" pad="1"/>
<contactref element="2-5_GND" pad="3"/>
<contactref element="2-5_GND" pad="2"/>
<contactref element="2-5_GND" pad="1"/>
<contactref element="1-2_GND" pad="2"/>
<contactref element="1-2_GND" pad="1"/>
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="2"/>
<contactref element="6-10_GND/11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="3"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="4"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="5"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="6"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="7"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$28">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="8"/>
<contactref element="12-17_DIGITAL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="9"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="10"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="11"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$32">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="12"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$33">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="13"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="14"/>
<contactref element="18-23_DIGITAL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$35">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="15"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$36">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="16"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$37">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="17"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$38">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="18"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$39">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="19"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$40">
<contactref element="CMDS_INPUT" pad="20"/>
<contactref element="24-29_DIGITAL" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
