<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="26.67" x2="26.67" y2="26.67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="26.67" x2="26.67" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="1.27" x2="1.27" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="1.27" y2="26.67" width="0.1524" layer="20"/>
<text>MCP1640T</text>
<text>Microclimate Voltage
Boost Regulator
0.65-4.2V input
5V output</text>
<text>Microclimate Voltage
Boost Regulator
0.65-4.2V input
5V output</text>
<text>11 Nov 2017</text>
<text>version 2</text>
<text>5V</text>
<text>EN</text>
<text>EN</text>
<text>Vin</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MICROCHIP">
<packages>
<package name="SOT-23(CHY)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MURATA">
<packages>
<package name="LQH3">
<description>SMT Inductors&lt;br&gt;
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/P02/JELF243A-0114.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="KEMET">
<packages>
<package name="1206_A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OST">
<packages>
<package name="OSTVN03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Stackpole">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ERIC">
<description>CDS Photoconductive Photocell.
PDV-P7002
Digikey part PDV-P7002-ND</description>
<packages>
<package name="FIDUCIAL_0.5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="3M">
<packages>
<package name="SJ5302">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MICROCHIP" package="SOT-23(CHY)" value="MCP1640T"/>
<element name="L1" library="MURATA" package="LQH3" value="10u"/>
<element name="C1" library="KEMET" package="1206_A" value="10u"/>
<element name="R1" library="Stackpole" package="0805" value="976K"/>
<element name="R2" library="Stackpole" package="0805" value="309K"/>
<element name="C2" library="KEMET" package="1206_A" value="22u"/>
<element name="U$2" library="ERIC" package="FIDUCIAL_0.5MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="ERIC" package="FIDUCIAL_0.5MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$4" library="ERIC" package="FIDUCIAL_0.5MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$5" library="ERIC" package="FIDUCIAL_0.5MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$6" library="OST" package="OSTVN03" value="M03"/>
<element name="U$7" library="3M" package="SJ5302" value=""/>
<element name="U$8" library="3M" package="SJ5302" value=""/>
<element name="U$9" library="3M" package="SJ5302" value=""/>
<element name="U$10" library="3M" package="SJ5302" value=""/>
<element name="U$12" library="OST" package="OSTVN03" value="M03"/>
<element name="R4" library="Stackpole" package="0805" value="976K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="L1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VFB">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$12" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
