<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>AudioMix</text>
<wire x1="-1.524" y1="50.292" x2="50.038" y2="50.292" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-1.524" y1="82.042" x2="50.038" y2="82.042" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-4.318" y1="53.086" x2="-4.318" y2="79.248" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="52.832" y1="53.086" x2="52.832" y2="79.248" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-1.524" y1="82.042" x2="-4.318" y2="79.248" width="0.000253125" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-4.318" y1="53.086" x2="-1.524" y2="50.292" width="0.000253125" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.038" y1="50.292" x2="52.832" y2="53.086" width="0.000253125" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="52.832" y1="79.248" x2="50.038" y2="82.042" width="0.000253125" layer="20" curve="90"/>
<text>www.danielandrade.net</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hirschmann">
<description>&lt;b&gt;Hirschmann Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Audio, scart, microphone, headphone&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SW1" library="gm-switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="T1">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="T2">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="NOO">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="T3">
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
