<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="31.127621875" x2="1.27" y2="2.168021875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="2.168021875" x2="3.438021875" y2="-0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.438021875" y1="-0.635" x2="44.83624375" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.83624375" y1="-0.635" x2="46.97" y2="2.13375625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.97" y1="2.13375625" x2="46.97" y2="31.15751875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.97" y1="31.15751875" x2="45.43751875" y2="32.69" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.43751875" y1="32.69" x2="2.832378125" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.832378125" y1="32.69" x2="1.27" y2="31.127621875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>G</text>
<text>+</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>#3299 Warehouse Crew</text>
<text>JOHN5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE17-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="3V3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="5V" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="EN1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EN2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EN3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EN4" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MXP" library="con-lsta" package="FE17-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT3" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT5" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="OUT6" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="MXP" pad="12"/>
<contactref element="EN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MXP" pad="14"/>
<contactref element="EN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MXP" pad="16"/>
<contactref element="EN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MXP" pad="18"/>
<contactref element="EN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MXP" pad="20"/>
<contactref element="EN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="MXP" pad="22"/>
<contactref element="EN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="MXP" pad="24"/>
<contactref element="EN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MXP" pad="26"/>
<contactref element="EN4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="MXP" pad="2"/>
<contactref element="EN4" pad="2"/>
<contactref element="EN3" pad="2"/>
<contactref element="EN2" pad="2"/>
<contactref element="EN1" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="OUT1" pad="2"/>
<contactref element="OUT2" pad="2"/>
<contactref element="OUT3" pad="2"/>
<contactref element="OUT4" pad="2"/>
<contactref element="OUT5" pad="2"/>
<contactref element="OUT6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MXP" pad="7"/>
<contactref element="EN4" pad="1"/>
<contactref element="EN1" pad="1"/>
<contactref element="EN2" pad="1"/>
<contactref element="EN3" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
<contactref element="3V3" pad="2"/>
<contactref element="OUT1" pad="3"/>
<contactref element="OUT2" pad="3"/>
<contactref element="OUT3" pad="3"/>
<contactref element="OUT6" pad="3"/>
<contactref element="OUT5" pad="3"/>
<contactref element="OUT4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MXP" pad="34"/>
<contactref element="3V3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MXP" pad="32"/>
<contactref element="OUT3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="MXP" pad="30"/>
<contactref element="OUT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MXP" pad="28"/>
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="MXP" pad="17"/>
<contactref element="OUT4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="MXP" pad="21"/>
<contactref element="OUT5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MXP" pad="25"/>
<contactref element="OUT6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
