<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.5" y1="-3.5" x2="-1.5" y2="29" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="-1.5" y1="29" x2="2" y2="32.5" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2" y1="32.5" x2="11" y2="32.5" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="32.5" x2="14.5" y2="29" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="14.5" y1="29" x2="14.5" y2="-3.5" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="14.5" y1="-3.5" x2="11" y2="-7" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11" y1="-7" x2="2" y2="-7" width="0.2" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="-7" x2="-1.5" y2="-3.5" width="0.2" layer="20" curve="-90"/>
<text>1000795-R00</text>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F2" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F3" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F4" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F5" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F6" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F7" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="F8" library="testpad" package="P1-13Y" value="PTR1PAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="O1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="W1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="W2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="O2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="B2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="S1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="S2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="F3" pad="TP"/>
<contactref element="F6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="F1" pad="TP"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="O1" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="W1" pad="1"/>
<contactref element="F4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="B2" pad="1"/>
<contactref element="F5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="O2" pad="1"/>
<contactref element="F7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="W2" pad="1"/>
<contactref element="F8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
