<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="10" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="2" x2="15" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="12" x2="2" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="12" x2="0" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15" y1="10" x2="13" y2="12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="13" y1="0" x2="15" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>VCC</text>
<text>SDA</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="my-rcl">
<packages>
<package name="0603_DENSE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-ic">
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="100n">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="1u">
<attribute name="HEIGHT" value="1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="my-ic" package="SOT23-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2k2">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="2k2">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="DNP">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="pinhead" package="1X04/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="pinhead" package="1X03/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="17"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
