<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="30.15" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="19.05" x2="30.15" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="41.9" x2="0" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.9" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<text>1
2
3
4
5
6
</text>
</plain>
<libraries>
<library name="838_Components">
<packages>
<package name="838_DIN6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="838_Components" package="838_DIN6" value="838_DIN6">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
