<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="48.477896875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.477896875" y1="0" x2="50.27395" y2="0.74395" width="0" layer="20" curve="45.00005"/>
<wire x1="50.27395" y1="0.74395" x2="55.13605" y2="5.60605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.13605" y1="5.60605" x2="56.932103125" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="-45.00007"/>
<wire x1="56.932103125" y1="6.35" x2="88.9" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="6.35" x2="91.44" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="91.44" y1="8.89" x2="91.44" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.44" y1="15.24" x2="88.9" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="88.9" y1="17.78" x2="55.662103125" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.662103125" y1="17.78" x2="53.86605" y2="18.52395" width="0" layer="20" curve="-45.00005"/>
<wire x1="53.86605" y1="18.52395" x2="50.27395" y2="22.11605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.27395" y1="22.11605" x2="48.477896875" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="45.00007"/>
<wire x1="48.477896875" y1="22.86" x2="2.54" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="22.86" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X12-CB">
</package>
<package name="1X16-BIG">
</package>
<package name="FEATHERWING_DIM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X12-CB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X16-BIG" value=""/>
<element name="MS1" library="adafruit" package="FEATHERWING_DIM" value="FEATHERWING_NODIM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VBAT">
<contactref element="MS1" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="MS1" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB">
<contactref element="MS1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MS1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="MS1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="MS1" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="MS1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MS1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="MS1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="MS1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="MS1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="MS1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="MS1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="MS1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MS1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="MS1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="MS1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="MS1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="MS1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="MS1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="MS1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MS1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="MS1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="MS1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="MS1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="MS1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
