<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="30.48" y2="1.27" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.48" y1="1.27" x2="30.48" y2="13.97" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="13.97" x2="29.21" y2="15.24" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="29.21" y1="15.24" x2="1.27" y2="15.24" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="15.24" x2="0" y2="13.97" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="0" y2="1.27" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<text>LRF 2020</text>
<text>DS-FV1206-0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00_RF">
<packages>
<package name="FV1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="00_Frames">
<packages>
<package name="SIGE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="00_RF" package="FV1206" value="FCN-FILTER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="00_RF" package="FV1206" value="FCN-FILTER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="00_Frames" package="SIGE" value="SIGNOFF"/>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="F1" pad="GND1"/>
<contactref element="F1" pad="GND2"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="F2" pad="GND1"/>
<contactref element="F2" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="SIG1"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="F1" pad="SIG2"/>
<contactref element="F2" pad="SIG1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="F2" pad="SIG2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
