(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2+dfsg1-stable)
  (general
    (links 10)
    (no_connects 0)
    (area 122.389899 78.701899 153.708101 94.018101)
    (thickness 1.6)
    (drawings 27)
    (tracks 44)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 9)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.4)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.0762)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7272 1.7272)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VDD)
  (net 2 GND)
  (net 3 CE)
  (net 4 MOSI)
  (net 5 MISO)
  (net 6 ~IRQ)
  (net 7 SCK)
  (net 8 ~CSN)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net CE)
    (add_net GND)
    (add_net MISO)
    (add_net MOSI)
    (add_net SCK)
    (add_net VDD)
    (add_net ~CSN)
    (add_net ~IRQ)
  )
  (module mFM:nRF24L01p_mini_TH (layer F.Cu) (tedit 5918B3C4)
    (at 141.1 86.36 90)
    (fp_text reference U1 (at -6.858 0.632 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NRF24L01P_MINI (at 0 -20.3 90) (layer F.Fab))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0.635 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 SCK))
    (pad 4 thru_hole oval (at -0.635 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 ~CSN))
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.905 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 MOSI))
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.905 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 CE))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.175 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 3.175 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 MISO))
    (pad 1 thru_hole oval (at -4.445 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VDD))
    (pad 8 thru_hole oval (at 4.445 -0.9 90) (size 1 2.4) (drill 0.7 (offset 0 0.6)) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 ~IRQ))
    (pad 9 thru_hole rect (at 5.1 -11.5 180) (size 1 1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 5415D6EA)
    (at 144.145 91.821 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 1.143 -1.905 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 2.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 VDD))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module mFM:Socket_Strip_Straight_2x04_mirrored (layer F.Cu) (tedit 5918BB9C)
    (at 151.13 82.55 270)
    (descr "Through hole socket strip, mirrored")
    (tags "socket strip mirrored")
    (fp_text reference P1 (at -2.286 2.54 540) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 02x04 (at 0 -3.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 ~IRQ))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 VDD))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 MOSI))
    (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 CE))
    (pad 5 thru_hole oval (at 5.08 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 MISO))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 ~CSN))
    (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 SCK))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_2x04.wrl
      (at (xyz 0.15 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (gr_text tapr.org/ohl (at 152.908 92.456) (layer B.SilkS))
  (gr_text calcium3000.wordpress.com (at 152.908 80.01) (layer B.SilkS))
  (gr_text "1 VDD\n2 ~IRQ\n3 MOSI\n4 GND\n5 MISO\n6 CE\n7 SCK\n8 ~CSN" (at 128.524 86.36) (layer B.SilkS))
  (gr_text 8 (at 133.35 91.44) (layer B.SilkS))
  (gr_text 6 (at 133.35 88.9) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5 (at 130.81 88.9) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 130.81 91.44) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 133.35 86.36) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 130.81 86.36) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2 (at 133.35 83.82) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 130.81 83.82) (layer B.SilkS))
  (gr_arc (start 152.4 80.01) (end 152.4 78.74) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_arc (start 152.4 92.71) (end 153.67 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_arc (start 123.698 92.71) (end 123.698 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_arc (start 123.698 80.01) (end 122.428 80.01) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_line (start 122.428 92.71) (end 122.428 80.01) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_line (start 152.4 93.98) (end 123.698 93.98) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_line (start 153.67 80.01) (end 153.67 92.71) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (gr_line (start 123.698 78.74) (end 152.4 78.74) (layer Edge.Cuts) (width 0.0762))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 137.668 78.74) (xy 137.668 93.98) (xy 153.67 93.98) (xy 153.67 78.74)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 137.668 78.74) (xy 137.668 93.98) (xy 153.67 93.98) (xy 153.67 78.74)
      )
    )
  )
)
