<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="6.25" x2="3" y2="6.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="6.25" x2="6.25" y2="3.25" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.25" y1="3.25" x2="6.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.25" y1="0" x2="47.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="29" x2="0" y2="28" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="28" x2="0" y2="6.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.75" y1="0" x2="47.75" y2="29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.75" y1="29" x2="1" y2="29" width="0" layer="20"/>
<hole x="17" y="26.25" drill="2.6"/>
<hole x="36" y="2.75" drill="2.6"/>
<text>USBtiny mkII</text>
</plain>
<libraries>
<library name="at90usb">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Modified&lt;/b&gt; for 10mils clearance by &lt;author&gt;schodet@apbteam.org&lt;/author&gt;.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="153CLV-0505">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="1X02-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ptc-littlefuse">
<packages>
<package name="1812L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="manekinen_diy">
<packages>
<package name="TSSOP20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<packages>
<package name="32005-301">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/O REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-301.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="schalter">
<packages>
<package name="ESP10XX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TS1117">
<packages>
<package name="SOT223">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="creative-commons">
<packages>
<package name="CC_TPLACE_HS">
</package>
<package name="BY_TPLACE_HS">
</package>
<package name="SA_TPLACE_HS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="grafiken">
<packages>
<package name="SCHAF-7">
</package>
<package name="PM-CHERRY-5">
</package>
<package name="PM-PILL-5">
</package>
<package name="PM-GHOSTA-5">
</package>
<package name="PM-DOT5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="nxp">
<packages>
<package name="SOT143B">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="at90usb" package="TQFP32-08" value="ATMEGA32U4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="153CLV-0505" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="pinhead-2" package="1X02-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HWB" library="pinhead-2" package="1X02-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="ptc-littlefuse" package="1812L" value="050"/>
<element name="U1" library="manekinen_diy" package="TSSOP20" value="GTL2003">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-301" value="MINI-USB-32005-301">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="S1" library="schalter" package="ESP10XX" value="ESPESP10XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="schalter" package="ESP10XX" value="ESPESP10XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="TS1117" package="SOT223" value="TS1117">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-ml" package="ML6" value="ISP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-ml" package="ML6" value="PDI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-ml" package="ML6" value="TPI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="creative-commons" package="CC_TPLACE_HS" value="CC-TPLACE-HALF"/>
<element name="U$2" library="creative-commons" package="BY_TPLACE_HS" value="BY-TPLACE-HS"/>
<element name="U$3" library="creative-commons" package="SA_TPLACE_HS" value="SA-TPLACE-HALF"/>
<element name="U$4" library="grafiken" package="SCHAF-7" value="SCHAF7MM"/>
<element name="U$5" library="grafiken" package="PM-CHERRY-5" value="PM-CHERRY5"/>
<element name="U$6" library="grafiken" package="PM-PILL-5" value="PM-PILL5"/>
<element name="U$8" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$9" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$10" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$11" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$12" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$13" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$14" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$15" library="grafiken" package="PM-DOT5" value="PM-DOT5"/>
<element name="U$16" library="grafiken" package="PM-GHOSTA-5" value="PM-GHOSTA5"/>
<element name="U3" library="nxp" package="SOT143B" value="PRTR5V0U2AX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="HWB" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UCAP">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="HWB">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="HWB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
