<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.048" y1="0" x2="0" y2="3.048" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3.048" x2="0" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="1.778" y2="19.558" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.778" y1="19.558" x2="16.002" y2="19.558" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.002" y1="19.558" x2="17.78" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="17.78" y1="17.78" x2="17.78" y2="3.048" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="3.048" x2="14.732" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="14.732" y1="0" x2="3.048" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_3pdt">
<description>CLIFF 3PDT</description>
<packages>
<package name="3PDT_MOUNTED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="INB" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LGD" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OB" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OJ" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INJ" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GD" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BGD" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="STOMPER" library="mb_3pdt" package="3PDT_MOUNTED" value="3PDT_MOUNTED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="INB" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="A1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="OB" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="INJ" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OJ" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LGD" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GD" pad="1"/>
<contactref element="BGD" pad="1"/>
<contactref element="STOMPER" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="STOMPER" pad="A3"/>
<contactref element="STOMPER" pad="C3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
