<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="52.05" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="52.05" y1="0" x2="52.05" y2="13.64" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="52.05" y1="13.64" x2="0" y2="13.64" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.64" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>5v</text>
<text>5v</text>
<text>3v</text>
<text>3v</text>
<text>AtomSoftTech</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03_ROUND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="UD-4X5,8_NICHICON">
<description>&lt;b&gt;ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS&lt;/b&gt; UD Series 4 x 5.8 mm&lt;p&gt;
Source: http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-ud.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="DPACK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 369C-01&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM317M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="POWER_JACK_PTH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="1uf"/>
<element name="PWR1" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR2" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR1" library="v-reg" package="DPACK" value="LD117ADT33TR"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03_ROUND" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03_ROUND" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR2" library="v-reg" package="DPACK" value="LD117ADT33TR"/>
<element name="J1" library="SparkFun" package="POWER_JACK_PTH" value="POWER_JACKPTH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="UD-4X5,8_NICHICON" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PWR1" pad="3"/>
<contactref element="PWR2" pad="4"/>
<contactref element="PWR2" pad="3"/>
<contactref element="PWR1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="C"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="VR2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="VR2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PWR1" pad="1"/>
<contactref element="PWR1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PWR2" pad="2"/>
<contactref element="PWR2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="VR2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="PWR"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
