<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>PSA4-5043+ RF LNA     V2.00
Pre LNA Band Pass Filter
Case: SZOMK AK-C-B7
PCB: 31.5X60mm Holes: 20X50mm
T@G67     Dec 2016</text>
<text>PSA4-5043+</text>
<text>AMS1117</text>
<text>100p</text>
<text>100n</text>
<text>100n</text>
<text>1n</text>
<text>100p</text>
<text>10uH</text>
<text>82nH</text>
<text>6K8</text>
<text>LED</text>
<text>BAV99</text>
<text>FILTER</text>
<text>ANT</text>
<text>REC</text>
<text>100p</text>
<text>100p</text>
<text>LTCC BPF</text>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="59.9" y2="0.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="0.1" x2="59.9" y2="12.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="12.4" x2="58.5" y2="12.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="58.5" y1="12.4" x2="58.5" y2="19.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="58.5" y1="19.1" x2="59.9" y2="19.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="19.1" x2="59.9" y2="31.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="31.4" x2="0.1" y2="31.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="31.4" x2="0.1" y2="19.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="19.1" x2="1.5" y2="19.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="19.1" x2="1.5" y2="12.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="12.4" x2="0.1" y2="12.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="12.4" x2="0.1" y2="0.1" width="0.1" layer="20"/>
<text>C</text>
<text>1n</text>
<text>1N4007</text>
<text>C</text>
<text>MHz   Gain
100   22dB
145   23dB
435   23dB
1090  18dB
1400  16dB
2200  12dB</text>
<text>LOW NOISE RF AMPLIFIER
30MHz - 2500MHz T@G67</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="PWR5V">
</signal>
<signal name="PWR12V">
</signal>
<signal name="POST_FILTER">
</signal>
<signal name="PRE_FILTER">
</signal>
<signal name="RFOUT1">
</signal>
<signal name="RFOUT">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
