<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17" y1="10" x2="74" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74" y1="10" x2="76" y2="12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="76" y1="12" x2="76" y2="23.003165625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="23.003165625" x2="73.989109375" y2="25.003134375" width="0" layer="20" curve="90.311995"/>
<wire x1="73.989109375" y1="25.003134375" x2="64.6486375" y2="24.952278125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.6486375" y1="24.952278125" x2="64.4" y2="24.70228125" width="0" layer="20" curve="89.630753"/>
<wire x1="64.4" y1="24.70228125" x2="64.4" y2="21.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.4" y1="21.95" x2="64.15" y2="21.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="64.15" y1="21.7" x2="63.85" y2="21.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.85" y1="21.7" x2="63.6" y2="21.95" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.6" y1="21.95" x2="63.6" y2="24.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.6" y1="24.75" x2="63.35" y2="25" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="63.35" y1="25" x2="17" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="25" x2="16" y2="24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.25" y1="19.4" x2="19" y2="19.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="19.4" x2="19.25" y2="19.15" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.25" y1="19.15" x2="19.25" y2="18.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.25" y1="18.85" x2="19" y2="18.6" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19" y1="18.6" x2="16.25" y2="18.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.25" y1="19.4" x2="16" y2="19.65" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="16" y1="19.65" x2="16" y2="24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.25" y1="18.6" x2="16" y2="18.35" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16" y1="18.35" x2="16" y2="11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="11" x2="17" y2="10" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>PROG</text>
<text>JAW 2024-08</text>
<text>www.A791RL.com</text>
<text>swd-link/+2</text>
<text>RST</text>
<text>BT0</text>
<text>SWD-LINK</text>
<text>TB</text>
<text>TC</text>
<text>TU</text>
<text>hw=2</text>
<text>debug-edge</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="ROBOTMAN-LOGO">
</package>
<package name="SOT-23-3@1">
</package>
<package name="KMR211">
</package>
<package name="SMD0603D">
</package>
<package name="XTAL-32X25">
</package>
<package name="PLCC4-3228">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-conn">
<packages>
<package name="HEADER-3X2-PTH">
</package>
<package name="USBC_GCT4105_NO_ELONS">
</package>
<package name="KAVX-H10">
<description>KAVX / debug-edge</description>
</package>
<package name="KAVX-T10">
<description>KAVX / debug-edge</description>
</package>
<package name="HEADER-5X2-PTH">
</package>
<package name="HEADER-1X2-PTH1.27">
</package>
<package name="HEADER-1X1-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw-ic">
<packages>
<package name="TQFP64">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="jaw" package="ROBOTMAN-LOGO" value="ROBOTMAN-LOGO"/>
<element name="U1" library="jaw-ic" package="TQFP64" value="STM32U5/64">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="jaw" package="SOT-23-3@1" value="mcp1700 /3v3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="R5" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN12" library="jaw-conn" package="USBC_GCT4105_NO_ELONS" value="USB-C_NE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="jaw" package="SMD0603" value="5k1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="jaw-conn" package="KAVX-H10" value="DEBUGEDGE-10-H"/>
<element name="CN3" library="jaw-conn" package="KAVX-T10" value="DEBUGEDGE-10-T"/>
<element name="SW1" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="jaw-conn" package="HEADER-1X2-PTH1.27" value="DNI"/>
<element name="CN4" library="jaw-conn" package="HEADER-3X2-PTH" value="HEADER-3X2-PTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jaw" package="SMD0603" value="5k1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN2" library="jaw-conn" package="HEADER-5X2-PTH" value="DEBUGEDGE-10-PTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jaw" package="SMD0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="jaw" package="SMD0603" value="FUSE-0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="jaw" package="SMD0603D" value="DIODE-0603">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN5" library="jaw-conn" package="HEADER-1X1-SMALL" value="HEADER-1X1SMALL"/>
<element name="J2" library="jaw-conn" package="HEADER-1X2-PTH1.27" value="DNI"/>
<element name="X1" library="jaw" package="XTAL-32X25" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jaw" package="SMD0603" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="jaw" package="SMD0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="jaw" package="PLCC4-3228" value="LED-RGB-CA-PLCC4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="CN12" pad="P$2"/>
<contactref element="CN12" pad="P$1"/>
<contactref element="CN12" pad="A1B12"/>
<contactref element="CN12" pad="B1A12"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="CN3" pad="P1"/>
<contactref element="CN12" pad="P$3"/>
<contactref element="CN12" pad="P$4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="P1"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="CN4" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="CN3" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="CN12" pad="A7"/>
<contactref element="CN12" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="CN12" pad="A6"/>
<contactref element="CN12" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="CN3" pad="P5"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOLED0">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOLED1">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="CN3" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="CN3" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="IOTEST">
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="CN12" pad="A5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="CN3" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="SWDCK">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="CN3" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="SWO">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="CN3" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="CN12" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="TSW_CK">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="CN1" pad="P3"/>
<contactref element="CN4" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SPIMISO">
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="TSW_IO">
<contactref element="CN1" pad="P2"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX6">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="CN1" pad="P8"/>
<contactref element="CN2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TX6">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="CN1" pad="P9"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="TX3">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="CN1" pad="P7"/>
<contactref element="CN2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="T_SWO">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="CN1" pad="P6"/>
<contactref element="CN4" pad="6"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="T_NRST">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="CN1" pad="P4"/>
<contactref element="CN4" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="T_BT0">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="CN1" pad="P10"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOB15">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="V5O">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="CN12" pad="A4B9"/>
<contactref element="CN12" pad="B4A9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="IOLED2">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="CN5" pad="P$1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UHOH">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TBUT_RST">
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="TBUT_BT0">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
