<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="49" y1="0" x2="2" y2="0" width="0.0178" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="0" y2="2" width="0.0178" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="0" y2="34" width="0.0178" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34" x2="2" y2="36" width="0.0178" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2" y1="36" x2="49" y2="36" width="0.0178" layer="20"/>
<wire x1="49" y1="36" x2="51" y2="34" width="0.0178" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51" y1="34" x2="51" y2="2" width="0.0178" layer="20"/>
<wire x1="51" y1="2" x2="49" y2="0" width="0.0178" layer="20" curve="-90"/>
<text>Danjovic 2019</text>
<text>R G B</text>
<text>R G B</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>VID</text>
<text>SYN</text>
<text>Danjovic</text>
<text>2019</text>
<hole x="25.5" y="3.5" drill="3"/>
<hole x="25.5" y="32.5" drill="3"/>
<text>BACK</text>
<text>FORE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<packages>
<package name="SIL7-ROUND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="D-5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HDF15H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS157">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0204/7" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0204/7" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0204/7" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-sil" package="SIL7-ROUND" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="1nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0204/7" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="D-5" value="4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FG" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BG" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="con-subd" package="HDF15H" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="BG" pad="2"/>
<contactref element="BG" pad="4"/>
<contactref element="BG" pad="6"/>
<contactref element="FG" pad="2"/>
<contactref element="FG" pad="4"/>
<contactref element="FG" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="K2" pad="10"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CSYNC">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VID">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SYNC">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLANK">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BG_RED">
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="BG" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BG_GREEN">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="BG" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BG_BLUE">
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="BG" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="FG_RED">
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="FG" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FG_GREEN">
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="FG" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FG_BLUE">
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="FG" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
