<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="36.83" x2="27.61" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="36.83" x2="27.61" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
<package name="POWERMOD">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2051">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 5 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="esp8266modules" package="ESP01" value="ESP01"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2051" value="22-23-2051">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462952"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9178"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2051"/>
</element>
<element name="U$2" library="esp8266modules" package="POWERMOD" value="PS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="VOUT"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
