<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.6354" y1="0.67295625" x2="7.6354" y2="9.5016" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.6354" y1="9.5016" x2="6.9922" y2="10.1728" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.9922" y1="10.1728" x2="0.678284375" y2="10.1728" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.678284375" y1="10.1728" x2="0.0154" y2="9.481915625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.0154" y1="9.481915625" x2="0.0154" y2="0.67856875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0154" y1="0.67856875" x2="0.68116875" y2="0.0128" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.68116875" y1="0.0128" x2="7.00324375" y2="0.0128" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.00324375" y1="0.0128" x2="7.6354" y2="0.67295625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>SOT23-6 to
DIP 300 mil
  adapter
  (c)2018</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="adafruit" package="SOT23-6" value="ATTINY10"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
