<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.18" y1="25.7175" x2="43.1675" y2="25.73" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="2.8575" y="23.8125" drill="3.175"/>
<hole x="2.8575" y="2.8575" drill="3.175"/>
<hole x="40.3225" y="2.8575" drill="3.175"/>
<hole x="40.3225" y="23.8125" drill="3.175"/>
<text>Vbatt</text>
<text>Vbatt</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>47uf</text>
<text>10uf</text>
<text>0.01uf</text>
<text>0.01uf</text>
<text>SpaceLab Power Supply
V.1 10/26/2017
D. Isenberg</text>
<wire x1="0" y1="23.495" x2="3.175" y2="26.67" width="0.0762" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.175" y1="26.67" x2="40.005" y2="26.67" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="26.67" x2="43.18" y2="23.495" width="0.0762" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="23.495" x2="43.18" y2="3.175" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="3.175" x2="40.005" y2="0" width="0.0762" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="40.005" y1="0" x2="3.175" y2="0" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="0" x2="0" y2="3.175" width="0.0762" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="3.175" x2="0" y2="23.495" width="0.0762" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5B2.5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 2.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C5B7.2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 7.2 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C2.5-5">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-254">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 2.54 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2POL254">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0.01 uf"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C5B2.5" value="0.01 uf"/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C5B7.2" value="47 uf"/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C2.5-5" value="10 uf"/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220V" value="786TV"/>
<element name="X1" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-phoenix-254" package="2POL254" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
