<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="62.23" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="32.004" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32.004" x2="62.23" y2="32.004" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="32.004" x2="62.23" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>B1</text>
<text>B2</text>
<text>B3</text>
<text>B4</text>
<text>W1</text>
<text>W2</text>
<text>W3</text>
<text>W4</text>
<text>Ahmad Suliman</text>
</plain>
<libraries>
<library name="bedsensorV5">
<packages>
<package name="4RJ11">
<description>&lt;b&gt;RJ11&lt;/b&gt; x 4&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bedsensor2">
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="bedsensorV5" package="4RJ11" value="4RJ11-6L-B">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="4RJ11-6L-B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48F3956"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="bedsensorV5" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="bedsensorV5" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="bedsensor2" package="SPC4077" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="bedsensorV5" package="E3,5-8" value="22uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="9"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="82"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND-JACK">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="3-5"/>
<contactref element="J1" pad="4-5"/>
</signal>
<signal name="COP1A">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3-1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="3-2"/>
<contactref element="J1" pad="4-2"/>
</signal>
<signal name="COP2A">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3-3"/>
</signal>
<signal name="BCG2A">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="3-4"/>
</signal>
<signal name="BCG1A">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3-6"/>
</signal>
<signal name="COP1B">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4-1"/>
</signal>
<signal name="COP2B">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4-3"/>
</signal>
<signal name="BCG2B">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4-4"/>
</signal>
<signal name="BCG1B">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="4-6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
