<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.889" y1="0" x2="19.939" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.939" y1="29.083" x2="0.889" y2="29.083" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.194" x2="0" y2="0.889" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.828" y1="28.194" x2="20.828" y2="0.889" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.194" x2="0.889" y2="29.083" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="28.194" x2="0.889" y2="29.083" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.939" y1="29.083" x2="20.828" y2="28.194" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.889" y1="0" x2="0" y2="0.889" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.828" y1="0.889" x2="19.939" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>ESP-M3
WiFi Module</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Adafruit L3GD20H Breakout">
<description>Generated from &lt;b&gt;Adafruit L3GD20H Breakout.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1X09_ROUND_70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-custom-lib">
<description>&lt;Charge Pump 1.5V to 10V 45mA ICL7660CPAZ, Charge Pump Inverting, Step Up, -10  -1.5 V, 8-Pin, PDIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ESP-M3">
<description>ESP8285 Model M3</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="Adafruit L3GD20H Breakout" package="1X09_ROUND_70" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="Adafruit L3GD20H Breakout" package="1X09_ROUND_70" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="22uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESP-M3" library="my-custom-lib" package="ESP-M3" value="ESP-M3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ESP-M3" pad="GND"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="ESP-M3" pad="RXD"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="ESP-M3" pad="TXD"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ESP-M3" pad="VCC"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH">
<contactref element="ESP-M3" pad="0"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ESP-M3" pad="RST"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
