(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.15)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module LOGO (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 44.958 41.656)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module LOGO (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 45.466 40.005 90)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 90) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_arc (start 67.056 12.446) (end 67.818 12.446) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 23.876 12.446) (end 23.876 11.684) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 23.876 67.31) (end 23.114 67.31) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 67.056 67.31) (end 67.056 68.072) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 67.056 11.684) (end 23.876 11.684) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 67.818 67.31) (end 67.818 12.446) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 23.876 68.072) (end 67.056 68.072) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 23.114 12.446) (end 23.114 67.31) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
