(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 11)
    (tracks 12)
    (zones 0)
    (modules 24)
    (nets 2)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (via_size 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (via_min_size 0.508)
    (via_min_drill 0.254)
    (blind_buried_vias_allowed yes)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (uvias_allowed yes)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.254)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (solder_mask_min_width 0.0254)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(H1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.508)
    (via_drill 0.254)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.254)
    (add_net "Net-(H1-Pad1)")
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -10.304497 -2.761081 270)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -7.543416 -7.543415 240)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 240) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 330) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -2.761082 -10.304497 210)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 210) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 300) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 2.761081 -10.304497 180)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 7.543415 -7.543416 150)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 330) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 240) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 10.304497 -2.761082 120)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 300) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 210) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 10.304497 2.761081 90)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 7.543416 7.543415 60)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 240) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 240) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 150) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at 2.761082 10.304497 30)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 210) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 210) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 120) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -2.761081 10.304497)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -7.543415 7.543416 330)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 330) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 330) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 60) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -7.945706 -2.129046 75)
    (fp_text reference 12 (at 1.27 -2.54 75 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 75) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -5.81666 -5.816661 45)
    (fp_text reference 11 (at 1.27 -2.54 45 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 45) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -2.129045 -7.945706 15)
    (fp_text reference 10 (at 1.27 -2.54 15 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 15) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 2.129046 -7.945706 345)
    (fp_text reference 9 (at 1.27 -2.54 345 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 345) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 5.816661 -5.81666 315)
    (fp_text reference 8 (at 1.27 -2.54 315 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 315) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 7.945706 -2.129045 285)
    (fp_text reference 7 (at 1.27 -2.54 285 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 285) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 7.945706 2.129046 255)
    (fp_text reference 6 (at 1.27 -2.54 255 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 75) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 255) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 5.81666 5.816661 225)
    (fp_text reference 5 (at 1.27 -2.54 225 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 45) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 225) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at 2.129045 7.945706 195)
    (fp_text reference 4 (at 1.27 -2.54 195 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 15) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 195) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -2.129046 7.945706 165)
    (fp_text reference 3 (at 1.27 -2.54 165 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 165) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 165) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -5.816661 5.81666 135)
    (fp_text reference 2 (at 1.27 -2.54 135 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 135) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 135) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_Pad (layer F.Cu) (tedit 60401987)
    (at -7.945706 2.129045 105)
    (fp_text reference 1 (at 1.27 -2.54 105 unlocked) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 5.08 105) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at 0 0 105) (size 1.5 3.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (module ppms-puck-pcb:PPMS_Puck_PTH (layer F.Cu) (tedit 6040193B)
    (at -10.304497 2.761082 300)
    (fp_text reference H1 (at 0 1.5 300) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_Pad (at 0 3 300) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 30) (size 1 1) (drill 0.5) (layers *.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(H1-Pad1)"))
  )
  (gr_text v2 (at 0 7.62) (layer B.SilkS))
  (gr_circle (center 0 0) (end -6.35 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_circle (center 9.144 0) (end 8.33755 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center -9.144 0) (end -9.95045 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 0 0) (end -12.192 0) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
