<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="47.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="0" x2="47.93" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.93" y1="31.74" x2="0" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.74" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SUPER FREQ 1.0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_CENTERMOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0204/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 3mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/8 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="vactrol">
<packages>
<package name="_LDR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="enclosures">
<packages>
<package name="1590B">
</package>
<package name="3PDT">
</package>
<package name="MONO_ENCLOSED">
</package>
<package name="LED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="2µ2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="470n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="LM386">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIL08" value="7555">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ENVELOPE" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FREQUENCY" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="B100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="THRESHOLD" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="B10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="A100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0204/3" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="R0204/3" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistors" package="R0204/3" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistors" package="R0204/3" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistors" package="R0204/3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FXIN" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VACT_1" library="vactrol" package="_LDR" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="enclosures" package="1590B" value=""/>
<element name="U$2" library="enclosures" package="3PDT" value=""/>
<element name="U$3" library="enclosures" package="MONO_ENCLOSED" value=""/>
<element name="U$4" library="enclosures" package="MONO_ENCLOSED" value=""/>
<element name="INPUTGND" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUTPUTGND" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="enclosures" package="LED" value=""/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0204/3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diodes" package="3MM_D" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SG" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V+" library="supply pins" package="SQUARE" value="PADSQR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V-" library="supply pins" package="ROUND" value="PADRND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="ENVELOPE" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="VACT_1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="OUTPUTGND" pad="1"/>
<contactref element="SG" pad="1"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL1">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL2">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="THRESHOLD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="ENVELOPE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="FREQUENCY" pad="2"/>
<contactref element="VACT_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="FREQUENCY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="VACT_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL3">
<contactref element="FREQUENCY" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="THRESHOLD" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="THRESHOLD" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="FXIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTPUT">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ENVELOPE" pad="2"/>
<contactref element="VACT_1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D2" pad="P$1"/>
<contactref element="SL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FXOUT">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="INPUTGND" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
