<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="12.3825" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12.3825" y1="17.78" x2="12.3825" y2="12.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12.3825" y1="12.7" x2="20.6375" y2="12.7" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.6375" y1="12.7" x2="20.6375" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="20.6375" y1="17.78" x2="33.02" y2="17.78" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="17.78" x2="33.02" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="22.86" y="8.255" drill="3.2639"/>
<hole x="10.16" y="8.255" drill="3.2639"/>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom-pads">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MMCX-connectors">
<packages>
<package name="AMPHENOL262114">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RS" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="61"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P5" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P6" library="custom-pads" package="SMD1,27-2,54" value="CUSTOM-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="NSOT-SIGNAL" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="NSOT-BIAS" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="61"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SQ-A" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SQ-B" library="MMCX-connectors" package="AMPHENOL262114" value="MMCX-262114">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="NSOT-SIGNAL" pad="P$3"/>
<contactref element="NSOT-SIGNAL" pad="P$4"/>
<contactref element="NSOT-SIGNAL" pad="P$2"/>
<contactref element="NSOT-SIGNAL" pad="P$5"/>
<contactref element="NSOT-BIAS" pad="P$3"/>
<contactref element="NSOT-BIAS" pad="P$4"/>
<contactref element="NSOT-BIAS" pad="P$2"/>
<contactref element="NSOT-BIAS" pad="P$5"/>
<contactref element="SQ-A" pad="P$3"/>
<contactref element="SQ-A" pad="P$4"/>
<contactref element="SQ-A" pad="P$2"/>
<contactref element="SQ-A" pad="P$5"/>
<contactref element="SQ-B" pad="P$3"/>
<contactref element="SQ-B" pad="P$4"/>
<contactref element="SQ-B" pad="P$2"/>
<contactref element="SQ-B" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P5" pad="1"/>
<contactref element="NSOT-SIGNAL" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="P6" pad="1"/>
<contactref element="RS" pad="2"/>
<contactref element="SQ-B" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SQ-A" pad="P$1"/>
<contactref element="RB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RB" pad="1"/>
<contactref element="RS" pad="1"/>
<contactref element="NSOT-BIAS" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
