<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="60.63" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="30.48" x2="60.63" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="CAP-PTH-SMALL-KIT">
</package>
<package name="AXIAL-0.3-KIT">
</package>
<package name="SWITCH-SPDT_KIT">
</package>
<package name="BUZZER-12MM-KIT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Testing">
<packages>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V-KIT">
</package>
<package name="7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN-KIT">
</package>
<package name="HC49US-KIT">
</package>
<package name="TACTILE-PTH-KIT">
</package>
<package name="DIL28-3-KIT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL-KIT" value=""/>
<element name="C2" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL-KIT" value=""/>
<element name="C5" library="Testing" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V-KIT" value="10uF"/>
<element name="C6" library="SparkFun" package="CAP-PTH-SMALL-KIT" value="0.1uF"/>
<element name="G1" library="battery" package="AB9V" value="AB9V"/>
<element name="LED1" library="Testing" package="7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN-KIT" value="7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUNKIT"/>
<element name="Q1" library="Testing" package="HC49US-KIT" value="16MHz"/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.3-KIT" value="10K"/>
<element name="S1" library="Testing" package="TACTILE-PTH-KIT" value="SWITCH-MOMENTARY-2TACTILE-PTH-KIT"/>
<element name="S2" library="Testing" package="TACTILE-PTH-KIT" value="SWITCH-MOMENTARY-2TACTILE-PTH-KIT"/>
<element name="S3" library="SparkFun" package="SWITCH-SPDT_KIT" value=""/>
<element name="S4" library="Testing" package="TACTILE-PTH-KIT" value="SWITCH-MOMENTARY-2TACTILE-PTH-KIT"/>
<element name="SG2" library="SparkFun" package="BUZZER-12MM-KIT" value="BUZZERKIT"/>
<element name="U1" library="Testing" package="DIL28-3-KIT" value="AVR-MEGA8-PKIT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="LED1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIG1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIG2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIG3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIG4">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="LED1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="COL">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="LED1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="LED1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="LED1" pad="13"/>
<contactref element="LED1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="LED1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="LED1" pad="11"/>
<contactref element="LED1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="LED1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ALARM">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SNOOZE">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="LED1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BUZZ1">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="SG2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="BUZZ2">
<contactref element="SG2" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
