<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.214" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="0" x2="34.214" y2="32.121" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.214" y1="32.121" x2="0" y2="32.121" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32.121" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>12V</text>
<text>OUTPUT</text>
<text>GND</text>
<text>-- Sensor ++</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>Leak Detector</text>
<text>LD-1   RevB</text>
<text>4/12/2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)">
<description>Generic Electrolytic Capacitor 0.100 spacing 0.200 diameter.</description>
</package>
<package name="1206-CAP">
</package>
<package name="SOD-123">
<description>100V/150mA 1N4148 - Super Cheap</description>
</package>
<package name="251SMALL">
</package>
<package name="MO1-22AWG">
</package>
<package name="MO1-18AWG">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="G5V">
</package>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO-92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CREATIVECOMMONS_SMALL">
</package>
<package name="ART_CHEROKEE_MEDIUM">
</package>
<package name="1206-RES">
</package>
<package name="TO-92-AMMO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="a-lib" package="RADIAL_ELECTROLYTIC_100MIL(5MM)" value="10UF">
<attribute name="MARKING" value="106"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="25v"/>
</element>
<element name="C2" library="a-lib" package="1206-CAP" value="0.33uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="a-lib" package="1206-CAP" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="a-lib" package="SOD-123" value="250mA/100V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="a-lib" package="SOD-123" value="TVS-SSOD123">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F1" library="a-lib" package="251SMALL" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="a-lib" package="MO1-22AWG" value=""/>
<element name="JP2" library="a-lib" package="MO1-22AWG" value=""/>
<element name="JP3" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="JP4" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="JP5" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="LED1" library="a-lib" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RY1" library="a-lib" package="G5V" value="G5V">
<attribute name="ALTPARTNO" value="G5V-1-1"/>
<attribute name="CONTACT" value="1Amp"/>
<attribute name="INPUT" value="5V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="G5V-1-2"/>
</element>
<element name="U1" library="a-lib" package="DIP08" value="TINY85-20-DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="IC-09445"/>
</element>
<element name="U2" library="a-lib" package="TO-92" value="100mA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="a-lib" package="CREATIVECOMMONS_SMALL" value=""/>
<element name="U$2" library="a-lib" package="ART_CHEROKEE_MEDIUM" value=""/>
<element name="R1" library="a-lib" package="1206-RES" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="a-lib" package="1206-RES" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="a-lib" package="1206-RES" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="a-lib" package="1206-RES" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="a-lib" package="TO-92-AMMO" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="JP5" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="RY1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RY1" pad="5"/>
<contactref element="RY1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RY1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RY1" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
