<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="36.83" x2="0" y2="1.79605" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.79605" x2="1.79605" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.79605" y1="0" x2="31.22395" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.22395" y1="0" x2="33.02" y2="1.79605" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.02" y1="1.79605" x2="33.02" y2="36.83" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="36.83" x2="31.75" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.75" y1="38.1" x2="1.27" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="38.1" x2="0" y2="36.83" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>GND</text>
<text>LIN</text>
<text>GND</text>
<text>LIN</text>
<text>ICSP</text>
<text>1</text>
<text>LINBUS ANALYZER / A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="analyzer">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
</package>
<package name="2X03">
</package>
<package name="SOD123FL">
</package>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
<package name="1206-LED">
</package>
<package name="UD-6,3X5,8_NICHICON">
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="A/3216-18R">
</package>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="SO-08">
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R5" library="analyzer" package="R0805" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="analyzer" package="R0805" value="3.3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="analyzer" package="C0805" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="analyzer" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="analyzer" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="analyzer" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="analyzer" package="SOD123FL" value="MBR0540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="analyzer" package="RESONATOR-SMD" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="analyzer" package="1206-LED" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="analyzer" package="1206-LED" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="analyzer" package="UD-6,3X5,8_NICHICON" value="22uF 40V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF 50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="analyzer" package="1206" value="250ma slow">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="analyzer" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="analyzer" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="analyzer" package="A/3216-18R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="analyzer" package="1206-LED" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="analyzer" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="analyzer" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="analyzer" package="SSOP28DB" value="FT232RL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="analyzer" package="USB-MINIB" value="USBSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="analyzer" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="analyzer" package="SO-08" value="ATA6631">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="analyzer" package="SOD123FL" value="MBR0540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="analyzer" package="SOD123FL" value="MBR0540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="analyzer" package="SOD123FL" value="MBR0540">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="analyzer" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="analyzer" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="analyzer" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="analyzer" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LIN">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ERROR_LED">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="FRAME_LED">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="29"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LIN_RX">
<contactref element="U3" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LIN_TX">
<contactref element="U3" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SER_RX">
<contactref element="U3" pad="30"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SER_TX">
<contactref element="U3" pad="31"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO/LIN_DATA">
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LIN_BREAK">
<contactref element="U3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="LIN_ISR">
<contactref element="U3" pad="26"/>
</signal>
<signal name="LIN_TICK">
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GP_DEBUG">
<contactref element="U3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MOSI/LIN_ERR">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
