<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Octoscroller^2 v1.3</text>
<text>http://trmm.net/Octoscroller</text>
<text>2014-05-05</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="BEAGLEBONE_SHIELD">
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit" package="BEAGLEBONE_SHIELD" value="BEAGLEBONE_OUTLINE"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="IC1" library="adafruit" package="DIL20" value="74LS245N"/>
<element name="+5V" library="con-molex" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="PTR1PAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="48"/>
<contactref element="U$1" pad="89"/>
<contactref element="U$1" pad="90"/>
<contactref element="U$1" pad="91"/>
<contactref element="U$1" pad="92"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="16"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="16"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="8"/>
<contactref element="JP7" pad="16"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="47"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="+5V" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VDD_3V3EXP">
<contactref element="U$1" pad="49"/>
<contactref element="U$1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="AIN0">
<contactref element="U$1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="JP7" pad="9"/>
<contactref element="JP8" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="JP5" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="11"/>
<contactref element="JP7" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="13"/>
<contactref element="JP6" pad="13"/>
<contactref element="JP7" pad="13"/>
<contactref element="JP8" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="15"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
<contactref element="JP7" pad="15"/>
<contactref element="JP8" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="JP7" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LATCH">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="JP5" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
<contactref element="JP7" pad="14"/>
<contactref element="JP8" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="12"/>
<contactref element="JP7" pad="12"/>
<contactref element="JP8" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A_RAW">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="C_RAW">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="B_RAW">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D_RAW">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OE_RAW">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LATCH_RAW">
<contactref element="U$1" pad="58"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CLK_RAW">
<contactref element="U$1" pad="62"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="R1.1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="B1.1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="R1.2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B1.2">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="G1.1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="G1.2">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="R2.1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="R3.1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="R4.1">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="R5.1">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="R6.1">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="R7.1">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="R8.1">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="B2.1">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="R2.2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="B2.2">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="G2.1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="G2.2">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="B3.1">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="R3.2">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="B3.2">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="G3.1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="G3.2">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="B4.1">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="R4.2">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="B4.2">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="G4.1">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="G4.2">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="B5.1">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="R5.2">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="B5.2">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="G5.1">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="G5.2">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="B6.1">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="G6.1">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="G6.2">
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="R6.2">
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="B6.2">
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="B7.1">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="R7.2">
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="B7.2">
<contactref element="JP7" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="B8.1">
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="R8.2">
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="B8.2">
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="G8.2">
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="72"/>
</signal>
<signal name="G8.1">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="76"/>
</signal>
<signal name="G7.2">
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="G7.1">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="+5V-IN">
<contactref element="U$1" pad="51"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="52"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
