(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 13)
    (no_connects 0)
    (area 38.070199 30.120199 65.729801 46.0625)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 18)
    (tracks 71)
    (zones 0)
    (modules 5)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 Top signal)
    (31 Bottom signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.4318)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1 2)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +3V3)
  (net 2 GND)
  (net 3 MOSI)
  (net 4 MISO)
  (net 5 CE)
  (net 6 SCK)
  (net 7 CSN)
  (net 8 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 9 "Net-(P1-Pad2)")
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.4318)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net +3V3)
    (add_net CE)
    (add_net CSN)
    (add_net GND)
    (add_net MISO)
    (add_net MOSI)
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net SCK)
  )
  (net_class VCC ""
    (clearance 0.3048)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 1.143)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer Bottom) (tedit 574CC7A5)
    (at 56.5 36.4)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 1.4 1.4) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0.1µF (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer Bottom) (tedit 574CC793)
    (at 56.5 40.3)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -1.5 -1.4) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 4.7µF (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer Bottom) (tedit 574CC79A)
    (at 56.5 44.2)
    (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 1.4 -1.4) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47µF (at 0 -2.1) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3V3))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1.5 1.25) (layers Bottom B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805_HandSoldering.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Socket_Strips:Socket_Strip_Straight_2x04 (layer Bottom) (tedit 574CC74C)
    (at 61.1 36.3 270)
    (descr "Through hole socket strip")
    (tags "socket strip")
    (fp_text reference P1 (at 0.1 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_02X04 (at 0 3.1 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 +3V3))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 MOSI))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 5.08 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 MISO))
    (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 -2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 CE))
    (pad 7 thru_hole oval (at 7.62 0 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 SCK))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 -2.54 270) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 CSN))
    (model Socket_Strips.3dshapes/Socket_Strip_Straight_2x04.wrl
      (at (xyz 0.15 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module mysensors_radios:NRF24L01_PA_LNA-SMD (layer Top) (tedit 574A9E44)
    (at 47.75 36.5 90)
    (fp_text reference U1 (at 0 1.1 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NRF24L01 (at 0 -4.8 90) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at -4.4 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3V3))
    (pad 3 smd rect (at -3.13 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 5 CE))
    (pad 4 smd rect (at -1.86 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 7 CSN))
    (pad 5 smd rect (at -0.59 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 6 SCK))
    (pad 6 smd rect (at 0.68 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 3 MOSI))
    (pad 7 smd rect (at 1.95 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 4 MISO))
    (pad 8 smd rect (at 3.22 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 1 smd rect (at 4.49 8.7 90) (size 1 2) (layers Top F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${MYSLOCAL}/mysensors.3dshapes/mysensors_radios.3dshapes/nrf24smd.wrl
      (at (xyz -5.7625 2.9 0.03))
      (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
    (model Housings_DFN_QFN.3dshapes/QFN-20-1EP_5x5mm_Pitch0.65mm.wrl
      (at (xyz 0.0165 -0.109 0.062))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 59.4 30.5) (end 59.4 34.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 53.4 30.5) (end 59.4 30.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 53.4 46) (end 53.4 30.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 65.2 46) (end 53.4 46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 65.2 34.2) (end 65.2 46) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 59.4 34.2) (end 65.2 34.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text 3V3 (at 54.3 41) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 54.3 32.1) (layer F.SilkS))
  (gr_text "github.com/emc2cube\n\nMySRaspiGW v1.0\nPimoroni case (Pi B)" (at 56.9 43.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text NRF24L01 (at 54.3 36.4 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 23 (at 60.4 45.65) (layer B.SilkS))
  (gr_text 24 (at 63 45.65) (layer B.SilkS))
  (gr_text 18 (at 63.55 34.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text 17 (at 61.05 34.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text 23 (at 61.1 45.55) (layer F.SilkS))
  (gr_text 24 (at 63.65 45.55) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 64.5 34.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text 17 (at 61.7 34.5) (layer B.SilkS))
)
