<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.6256" y1="2.0574" x2="19.2026" y2="2.0574" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.2026" y1="2.0574" x2="19.2026" y2="28.7174" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.2026" y1="28.7174" x2="1.6256" y2="28.7174" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.6256" y1="28.7174" x2="1.6256" y2="2.0574" width="0" layer="20"/>
<text>BOURNS ENCODER PN:</text>
<text>5   4   3   2   1</text>
<text>FOR USE ONLY WITH ROLAND S-760
@MAIN PCB CONNECTOR CN10 (1 to 5)</text>
<text>CN10 YELLOW WIRE</text>
<text>&lt;</text>
<text>|</text>
<text>USE 24AWG OR 26AWG
FOR WIRES 1 THRU 5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PEC11L-4225F-S0015" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="__" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="___" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="____" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="_" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="______" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="GND2"/>
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="GND1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="E"/>
<contactref element="_" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="D"/>
<contactref element="__" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="C"/>
<contactref element="____" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="B"/>
<contactref element="___" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PEC11L-4225F-S0015" pad="A"/>
<contactref element="______" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
