<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GND</text>
<text>FP_1</text>
<text>     ESP8266-12e
GOPRO via MAVLINK
</text>
<wire x1="26.162" y1="25.146" x2="0.508" y2="25.146" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="25.146" x2="0.508" y2="49.022" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="49.022" x2="26.162" y2="49.022" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="26.162" y1="49.022" x2="26.162" y2="25.146" width="0.1" layer="20"/>
<text>5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>TX1</text>
<text>FLASH</text>
<text>CH_PD</text>
<text>16</text>
<text>14</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>VCC</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>04</text>
<text>05</text>
<text>00</text>
<text>02</text>
<text>15</text>
<text>GND</text>
<text>* * *  WARNING   * * *
MAX 3.3V SIG on TX/RX !!</text>
<text>MAV2GOPRO v1
  by joebar.rc</text>
<text>RGB</text>
<text>1k</text>
<text>680ohm</text>
<text>470ohm</text>
<text>10K</text>
<text>100ohm</text>
<text>4.7u</text>
<text>1u</text>
<text>xc6206</text>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor_menno_top">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP-07_12">
<packages>
<package name="ESP-07/12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="GM1WA55311A">
<description>&lt;b&gt;Chip LED RGB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://document.sharpsma.com/files/GM1WA55311A_SS.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$8" library="ESP-07_12" package="ESP-07/12" value=""/>
<element name="E$12" library="led" package="GM1WA55311A" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$13" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$14" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$15" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$16" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$17" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$18" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$19" library="resistor_menno_top" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XC1" library="v-reg" package="SOT23" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$20" library="eagle-ltspice" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$21" library="eagle-ltspice" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="S$46">
</signal>
<signal name="S$42">
</signal>
<signal name="S$57">
</signal>
<signal name="S$58">
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$47">
</signal>
<signal name="S$50">
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$53">
</signal>
<signal name="S$54">
</signal>
<signal name="S$55">
</signal>
<signal name="S$56">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="RX_HV1">
</signal>
<signal name="VIN1">
</signal>
<signal name="TX_HV1">
</signal>
<signal name="PWM1">
</signal>
<signal name="TX2">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$20">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="VOUT1">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$34">
</signal>
<signal name="S$35">
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
<signal name="S$37">
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$59">
</signal>
<signal name="S$60">
</signal>
<signal name="S$61">
</signal>
<signal name="S$62">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
