<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="58.42" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="0" x2="58.42" y2="27.94" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="58.42" y1="27.94" x2="0" y2="27.94" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>micro</text>
<text>MilesTag</text>
<text>RevB</text>
<text>2012</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00-SGAMF">
<packages>
<package name="JR-KK-04">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
<package name="JR-KK-02">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="JR-DIL14">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; Fits JEDEC packages (narrow SOIC-8)</description>
</package>
<package name="JR-HDR-2X4">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="DPAK">
</package>
<package name="CPOL-RADIAL-100UF-25V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="isd">
<description>&lt;b&gt;ISD Voice Recorder/Playback Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
JEDEC MO-119 AB IPC SO28W</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="00-SGAMF" package="JR-KK-04" value="SENSOR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="00-SGAMF" package="JR-KK-04" value="BUTTONS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="00-SGAMF" package="JR-KK-04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="00-SGAMF" package="JR-KK-04" value="POWER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="00-SGAMF" package="JR-KK-02" value="SPKR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="00-SGAMF" package="JR-DIL14" value="PIC16F684">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="isd" package="SO28W" value="ISD1790">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="00-SGAMF" package="SO08" value="TDA7052">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J6" library="00-SGAMF" package="JR-HDR-2X4" value="DISP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="00-SGAMF" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="00-SGAMF" package="SOT23-3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="00-SGAMF" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00-SGAMF" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="00-SGAMF" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="00-SGAMF" package="DPAK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="00-SGAMF" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="00-SGAMF" package="CPOL-RADIAL-100UF-25V" value="100">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="J6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="J6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="J6" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="J6" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="J5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="J5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="J3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="J4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="J4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="S$31">
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="J6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="J6" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="S$40">
</signal>
<signal name="S$42">
</signal>
<signal name="S$43">
</signal>
<signal name="S$44">
</signal>
<signal name="S$45">
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$49">
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DISP">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="P$8"/>
<contactref element="J6" pad="P$7"/>
<contactref element="J4" pad="P$4"/>
<contactref element="J4" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="S$22">
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S$23">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$32">
</signal>
<signal name="S$37">
</signal>
<signal name="S$38">
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
