(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 238)
    (no_connects 0)
    (area 102.349999 50.749999 202.450001 130.850001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 272)
    (tracks 1347)
    (zones 0)
    (modules 45)
    (nets 88)
  )
  (page USLetter)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3556)
    (user_trace_width 0.9906)
    (user_trace_width 1.1176)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.3556)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.254)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.04876 4.04876)
    (pad_drill 3.05054)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /153.6kHz)
  (net 2 /3.072MHz)
  (net 3 /307.2kHz)
  (net 4 /A0)
  (net 5 /A1)
  (net 6 /A10)
  (net 7 /A11)
  (net 8 /A12)
  (net 9 /A13)
  (net 10 /A14)
  (net 11 /A15)
  (net 12 /A2)
  (net 13 /A3)
  (net 14 /A4)
  (net 15 /A5)
  (net 16 /A6)
  (net 17 /A7)
  (net 18 /A8)
  (net 19 /A9)
  (net 20 /AD0)
  (net 21 /AD1)
  (net 22 /AD2)
  (net 23 /AD3)
  (net 24 /AD4)
  (net 25 /AD5)
  (net 26 /AD6)
  (net 27 /AD7)
  (net 28 /ALE)
  (net 29 /HOLD)
  (net 30 /INTR)
  (net 31 /IO/~M)
  (net 32 /READY)
  (net 33 /RESET)
  (net 34 /ROM_1)
  (net 35 /ROM_27)
  (net 36 /RST5_5)
  (net 37 /RST6_5)
  (net 38 /RST7_5)
  (net 39 /RXD)
  (net 40 /SID)
  (net 41 /SOD)
  (net 42 /TRAP)
  (net 43 /TXD)
  (net 44 /UART_CLK)
  (net 45 /~CTS)
  (net 46 /~INTA)
  (net 47 /~RAM_CS)
  (net 48 /~RD)
  (net 49 /~ROM_CS)
  (net 50 /~RTS)
  (net 51 /~USART_CS)
  (net 52 /~WR)
  (net 53 GND)
  (net 54 VCC)
  (net 55 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 56 "Net-(C10-Pad1)")
  (net 57 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 58 "Net-(R1-Pad2)")
  (net 59 "Net-(U1-Pad29)")
  (net 60 "Net-(U1-Pad33)")
  (net 61 "Net-(U1-Pad38)")
  (net 62 "Net-(U2-Pad15)")
  (net 63 "Net-(U2-Pad16)")
  (net 64 "Net-(U2-Pad18)")
  (net 65 "Net-(U2-Pad22)")
  (net 66 /Q2)
  (net 67 /Q1)
  (net 68 /Q0)
  (net 69 /VBAT)
  (net 70 /RAM_VCC)
  (net 71 "Net-(C8-Pad2)")
  (net 72 "Net-(C9-Pad2)")
  (net 73 "Net-(C10-Pad2)")
  (net 74 "Net-(C11-Pad1)")
  (net 75 "Net-(C12-Pad1)")
  (net 76 "Net-(C14-Pad1)")
  (net 77 "Net-(C15-Pad1)")
  (net 78 "Net-(P3-Pad1)")
  (net 79 /RX)
  (net 80 /TX)
  (net 81 "Net-(P3-Pad4)")
  (net 82 "Net-(P3-Pad6)")
  (net 83 /~RAM_CSO)
  (net 84 /CTS)
  (net 85 /RTS)
  (net 86 "Net-(P3-Pad9)")
  (net 87 /~SWAP_MEM)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.3556)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /153.6kHz)
    (add_net /3.072MHz)
    (add_net /307.2kHz)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A10)
    (add_net /A11)
    (add_net /A12)
    (add_net /A13)
    (add_net /A14)
    (add_net /A15)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /A8)
    (add_net /A9)
    (add_net /AD0)
    (add_net /AD1)
    (add_net /AD2)
    (add_net /AD3)
    (add_net /AD4)
    (add_net /AD5)
    (add_net /AD6)
    (add_net /AD7)
    (add_net /ALE)
    (add_net /CTS)
    (add_net /HOLD)
    (add_net /INTR)
    (add_net /IO/~M)
    (add_net /Q0)
    (add_net /Q1)
    (add_net /Q2)
    (add_net /READY)
    (add_net /RESET)
    (add_net /ROM_1)
    (add_net /ROM_27)
    (add_net /RST5_5)
    (add_net /RST6_5)
    (add_net /RST7_5)
    (add_net /RTS)
    (add_net /RX)
    (add_net /RXD)
    (add_net /SID)
    (add_net /SOD)
    (add_net /TRAP)
    (add_net /TX)
    (add_net /TXD)
    (add_net /UART_CLK)
    (add_net /~CTS)
    (add_net /~INTA)
    (add_net /~RAM_CS)
    (add_net /~RAM_CSO)
    (add_net /~RD)
    (add_net /~ROM_CS)
    (add_net /~RTS)
    (add_net /~SWAP_MEM)
    (add_net /~USART_CS)
    (add_net /~WR)
    (add_net "Net-(C10-Pad1)")
    (add_net "Net-(C10-Pad2)")
    (add_net "Net-(C11-Pad1)")
    (add_net "Net-(C12-Pad1)")
    (add_net "Net-(C14-Pad1)")
    (add_net "Net-(C15-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad2)")
    (add_net "Net-(C9-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P3-Pad1)")
    (add_net "Net-(P3-Pad4)")
    (add_net "Net-(P3-Pad6)")
    (add_net "Net-(P3-Pad9)")
    (add_net "Net-(R1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad29)")
    (add_net "Net-(U1-Pad33)")
    (add_net "Net-(U1-Pad38)")
    (add_net "Net-(U2-Pad15)")
    (add_net "Net-(U2-Pad16)")
    (add_net "Net-(U2-Pad18)")
    (add_net "Net-(U2-Pad22)")
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.6096)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /RAM_VCC)
    (add_net /VBAT)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B8AA98)
    (at 111.76 120.65)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C1 (at -5.715 -0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -5.715 0.635) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B0A570)
    (at 185.42 120.65)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C2 (at -2.54 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.905 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B0A56C)
    (at 165.1 120.65)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C3 (at -2.54 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.905 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B0A565)
    (at 144.78 120.65)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C4 (at -2.54 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.905 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /RAM_VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B0A5A7)
    (at 132.08 125.73)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C5 (at -2.54 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.5875 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B0A55D)
    (at 132.08 93.98)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C6 (at -2.2225 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.5875 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_3x1_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B0A6C9)
    (at 165.1 69.85 90)
    (descr "Pin Header, 3x1, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN 3x1")
    (fp_text reference JP1 (at -2.2225 -2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ROM_1 (at 1.905 -2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /A14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /ROM_1))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_3x1_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B10BF0)
    (at 167.64 72.39 90)
    (descr "Pin Header, 3x1, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN 3x1")
    (fp_text reference JP2 (at -3.175 2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ROM_27 (at 1.5875 2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /ROM_27))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_3x1_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B85DC4)
    (at 127 113.03 90)
    (descr "Pin Header, 3x1, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN 3x1")
    (fp_text reference JP3 (at -5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CLK (at 5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /307.2kHz))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /UART_CLK))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /153.6kHz))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Power_Jack_Circular_Pads (layer F.Cu) (tedit 58B86743)
    (at 147.32 55.245 270)
    (descr "Connector, Power Jack")
    (tags "CONN POWER JACK")
    (fp_text reference P1 (at 4.7625 -5.715 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value POWER (at -0.9525 -5.715 270) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.20014 0 270) (size 4.5 4.5) (drill 3.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.99974 4.8006 270) (size 4 4) (drill 2.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model connectors/POWER_21.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.8 0.8 0.8))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_3x1_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B0A635)
    (at 106.68 113.03 90)
    (descr "Pin Header, 3x1, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN 3x1")
    (fp_text reference P2 (at -5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SIO (at 5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /SOD))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /SID))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Pin_Header_20x2_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B0A587)
    (at 166.37 127)
    (descr "Pin Header, 20x2, 2.54mm pitch")
    (tags "CONN PIN HEADER 20x2")
    (fp_text reference P4 (at -11.43 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (fp_text value EXTENSION (at 8.89 -3.4925) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /TRAP))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /3.072MHz))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /RST5_5))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /INTR))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /RST7_5))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 /~INTA))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /ALE))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /~SWAP_MEM))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A9))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A8))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A11))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A10))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A13))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A12))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /A15))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /A14))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /IO/~M))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /RESET))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A0))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A1))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /A3))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /A2))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A5))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A4))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A7))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A6))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model pin_array/pins_array_13x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Res_762 (layer F.Cu) (tedit 58B0A438)
    (at 116.84 57.15 90)
    (descr "Resistor, 7.62mm lead spacing")
    (tags RESISTOR)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at -1.905 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33 (at 1.905 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 "Net-(R1-Pad2)"))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Res_762 (layer F.Cu) (tedit 58B8C398)
    (at 124.46 60.325 180)
    (descr "Resistor, 7.62mm lead spacing")
    (tags RESISTOR)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 5.715 -0.9525 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100k (at -5.715 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 "Net-(C12-Pad1)"))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Switch_Tactile_6mm_Right (layer F.Cu) (tedit 58B0A46F)
    (at 124.46 49.53)
    (descr "Switch, Tactile, 6mm, Right Angle")
    (tags "SWITCH TACTILE 6MM RIGHT")
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference SW1 (at -3.175 8.89) (layer F.SilkS))
    (fp_text value RESET (at 2.54 8.89) (layer F.SilkS))
    (pad GND thru_hole circle (at 3.50266 6.35 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 53 GND))
    (pad GND thru_hole circle (at -3.49758 6.35 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.50114) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at 2.25298 3.85064 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.2479 3.85064 180) (size 1.80086 1.80086) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 "Net-(R1-Pad2)"))
    (model tactile_switches/bot_tact_cv1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1.2 1.2 1.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP40_600 (layer F.Cu) (tedit 58B8E8C2)
    (at 116.84 91.44 90)
    (descr "40 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP28 DIL28")
    (fp_text reference U1 (at 16.8275 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 80C85A (at 22.5425 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -21.59 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 "Net-(C14-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -19.05 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /RESET))
    (pad 4 thru_hole circle (at -16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 /SOD))
    (pad 5 thru_hole circle (at -13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 /SID))
    (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /TRAP))
    (pad 7 thru_hole circle (at -8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /RST7_5))
    (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /RST6_5))
    (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /RST5_5))
    (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /INTR))
    (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 /~INTA))
    (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (pad 14 thru_hole circle (at 8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 18 thru_hole circle (at 19.05 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 19 thru_hole circle (at 21.59 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 21 thru_hole circle (at 24.13 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A8))
    (pad 22 thru_hole circle (at 21.59 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A9))
    (pad 23 thru_hole circle (at 19.05 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A10))
    (pad 24 thru_hole circle (at 16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A11))
    (pad 25 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A12))
    (pad 26 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A13))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /A14))
    (pad 28 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /A15))
    (pad 29 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 "Net-(U1-Pad29)"))
    (pad 30 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /ALE))
    (pad 31 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
    (pad 32 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 33 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 "Net-(U1-Pad33)"))
    (pad 34 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /IO/~M))
    (pad 35 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /READY))
    (pad 36 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 37 thru_hole circle (at -16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /3.072MHz))
    (pad 38 thru_hole circle (at -19.05 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 "Net-(U1-Pad38)"))
    (pad 39 thru_hole circle (at -21.59 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /HOLD))
    (pad 40 thru_hole circle (at -24.13 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_40-w600.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP28_600 (layer F.Cu) (tedit 58B8E8E5)
    (at 190.5 99.06 90)
    (descr "28 pins DIL package, round pads, width 600mil")
    (tags "DIP DIL DIL28 DIL28")
    (fp_text reference U2 (at -16.51 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 82C51A (at 14.605 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /RXD))
    (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /UART_CLK))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
    (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 /~USART_CS))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A0))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 /RST6_5))
    (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 "Net-(U2-Pad15)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 "Net-(U2-Pad16)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 /~CTS))
    (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 "Net-(U2-Pad18)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /TXD))
    (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /3.072MHz))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 /RESET))
    (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 "Net-(U2-Pad22)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 /~RTS))
    (pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 "Net-(U2-Pad22)"))
    (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 /UART_CLK))
    (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (model dil/dil_28-w600.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP28_600 (layer F.Cu) (tedit 58B0A38B)
    (at 170.18 99.06 90)
    (descr "28 pins DIL package, round pads, width 600mil")
    (tags "DIP DIL DIL28 DIL28")
    (fp_text reference U3 (at -16.51 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27C128 (at 14.9225 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 /ROM_1))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A12))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A7))
    (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A6))
    (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A5))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A4))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /A3))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /A2))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A1))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A0))
    (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /~ROM_CS))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A10))
    (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A11))
    (pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A9))
    (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A8))
    (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A13))
    (pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 /ROM_27))
    (pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_28-w600.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP20_300 (layer F.Cu) (tedit 58B3CEDE)
    (at 133.35 110.49 90)
    (descr "20 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP20 DIL20")
    (fp_text reference U5 (at -11.43 5.715 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value GAL16V8 (at 9.525 5.715 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /3.072MHz))
    (pad 2 thru_hole circle (at -8.89 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /IO/~M))
    (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /A15))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /~SWAP_MEM))
    (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A7))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A6))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A5))
    (pad 8 thru_hole circle (at 6.35 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A4))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /A3))
    (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /~RAM_CS))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 /~ROM_CS))
    (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 /~USART_CS))
    (pad 15 thru_hole circle (at 1.27 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /153.6kHz))
    (pad 16 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /307.2kHz))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 66 /Q2))
    (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 67 /Q1))
    (pad 19 thru_hole circle (at -8.89 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 68 /Q0))
    (pad 20 thru_hole circle (at -11.43 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP20_300 (layer F.Cu) (tedit 58B8E8B1)
    (at 133.35 78.74 90)
    (descr "20 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP20 DIL20")
    (fp_text reference U6 (at -11.43 5.715 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HC573 (at 9.2075 5.715 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -8.89 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 8 thru_hole circle (at 6.35 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 /ALE))
    (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A7))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A6))
    (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A5))
    (pad 15 thru_hole circle (at 1.27 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A4))
    (pad 16 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /A3))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /A2))
    (pad 18 thru_hole circle (at -6.35 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A1))
    (pad 19 thru_hole circle (at -8.89 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A0))
    (pad 20 thru_hole circle (at -11.43 -3.81 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Crystal_HC-49U_Vert (layer F.Cu) (tedit 58B8BFE8)
    (at 121.92 121.92 180)
    (descr "Quartz Crystal, HC-49U, Vertical")
    (tags "QUARTZ CRYSTAL HC49U VERT")
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference Y1 (at 5.715 2.8575 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 6.144MHz (at 9.2075 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.44094 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.44094 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 "Net-(C14-Pad1)"))
    (model discret/crystal_hc18u_vertical.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_SIL6 (layer F.Cu) (tedit 58B0A3E8)
    (at 106.68 99.06 90)
    (descr "Footprint, SIL-6")
    (tags "CONN SIL-6")
    (fp_text reference RR1 (at -6.0325 -2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 5.715 -2.2225 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 /READY))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 /IO/~M))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 87 /~SWAP_MEM))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
  )
  (module my_components:Conn_SIL6 (layer F.Cu) (tedit 58B0A3D5)
    (at 127 99.06 90)
    (descr "Footprint, SIL-6")
    (tags "CONN SIL-6")
    (fp_text reference RR2 (at 9.525 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7k (at 13.335 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 /TRAP))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 /RST7_5))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 /HOLD))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 /RST5_5))
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 /INTR))
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B0A543)
    (at 195.58 77.47)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C11 (at 4.1275 1.905 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 4.1275 3.175) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B0A4EE)
    (at 113.665 57.15 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C12 (at -1.905 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 2.2225 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B0A4FA)
    (at 141.605 69.85 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C13 (at -1.905 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 1.905 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B8E98C)
    (at 124.46 125.73)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C15 (at -2.2225 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33pF (at 1.5875 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 77 "Net-(C15-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Cer_508 (layer F.Cu) (tedit 58B8E903)
    (at 116.84 125.73 180)
    (descr "Ceramic Capacitor, 5.08mm lead spacing")
    (tags Cap_Cer_508)
    (fp_text reference C14 (at 2.2225 -1.905 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 33pF (at -1.5875 -1.905 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 76 "Net-(C14-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Res_762 (layer F.Cu) (tedit 58B107C9)
    (at 132.08 57.15 270)
    (descr "Resistor, 7.62mm lead spacing")
    (tags RESISTOR)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at -0.3175 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at -3.175 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP16_300 (layer F.Cu) (tedit 58B8E83F)
    (at 189.23 71.12)
    (descr "16 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP16 DIL16")
    (fp_text reference U7 (at -8.89 -5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MAX232A (at 6.6675 -5.715) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 "Net-(C9-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 "Net-(C8-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 "Net-(C10-Pad2)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 74 "Net-(C11-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 80 /TX))
    (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 79 /RX))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 /RXD))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 /TXD))
    (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 /~RTS))
    (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 /~CTS))
    (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 84 /CTS))
    (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 /RTS))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_16.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP8_300 (layer F.Cu) (tedit 58B121EC)
    (at 156.21 71.12)
    (descr "8 pins DIL package, round pads")
    (tags "DIP DIL DIP8 DIL8")
    (fp_text reference U8 (at -3.81 5.715) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DS1210 (at 1.905 5.715) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /RAM_VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 /VBAT))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 /~RAM_CS))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 83 /~RAM_CSO))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B86776)
    (at 176.53 71.12 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C7 (at 5.715 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 4.445 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B0A50B)
    (at 180.34 77.47)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C8 (at -6.0325 -0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -6.0325 0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 "Net-(C8-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 "Net-(C8-Pad2)"))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B103A2)
    (at 173.99 71.12 90)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C9 (at -2.2225 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at 1.905 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 "Net-(C9-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 "Net-(C9-Pad2)"))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Cap_Pol_508_3 (layer F.Cu) (tedit 58B0A527)
    (at 187.96 77.47)
    (descr "Polarized Capacitor, 3 Leads, 5.08mm  lead spacing")
    (tags Cap_Pol_508_3)
    (fp_text reference C10 (at -7.62 1.905) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1uF (at -7.62 3.175) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -3.81 -1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 "Net-(C10-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(C10-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 "Net-(C10-Pad2)"))
    (model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 197.4 125.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE1 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 107.4 125.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE2 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 197.4 55.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE3 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
  )
  (module my_components:Hole_3mm (layer F.Cu) (tedit 52CC20B5)
    (at 107.4 55.8 180)
    (descr "Mounting Hole, 3mm")
    (tags "HOLE 3MM")
    (fp_text reference HOLE4 (at 0 -3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at 0 3.175 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
  )
  (module my_components:Conn_Dsub_DE9M (layer F.Cu) (tedit 58B8EDAF)
    (at 173.99 58.42)
    (descr "Connector, DE9, Male, Right Angle, Through Hole")
    (tags "CONN DSUB DE9M 9PIN")
    (fp_text reference P3 (at 16.8275 1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SERIAL (at 16.8275 -4.1275 90) (layer F.SilkS))
    (pad GND thru_hole circle (at 12.49426 0) (size 4.04876 4.04876) (drill 3.05054) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad GND thru_hole circle (at -12.49426 0) (size 4.04876 4.04876) (drill 3.05054) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 1 thru_hole rect (at 5.4864 1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 78 "Net-(P3-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.7432 1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 79 /RX))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 80 /TX))
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.7432 1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 81 "Net-(P3-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.4864 1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 9 thru_hole circle (at -4.1148 -1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 86 "Net-(P3-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.3716 -1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 84 /CTS))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.397 -1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 85 /RTS))
    (pad 6 thru_hole circle (at 4.1148 -1.4224) (size 1.524 1.524) (drill 1.0414) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 82 "Net-(P3-Pad6)"))
    (model conn_DBxx/db9_male_pin90deg.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:IC_DIP28_600 (layer F.Cu) (tedit 58B5C442)
    (at 149.86 99.06 90)
    (descr "28 pins DIL package, round pads, width 600mil")
    (tags "DIP DIL DIL28 DIL28")
    (fp_text reference U4 (at -16.51 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 62256 (at 15.24 9.525 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /A14))
    (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A12))
    (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /A7))
    (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /A6))
    (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /A5))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /A4))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /A3))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /A2))
    (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A1))
    (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A0))
    (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /AD0))
    (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /AD1))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /AD2))
    (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /AD3))
    (pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 /AD4))
    (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 /AD5))
    (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 /AD6))
    (pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 /AD7))
    (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 83 /~RAM_CSO))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A10))
    (pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 /~RD))
    (pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A11))
    (pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /A9))
    (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /A8))
    (pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A13))
    (pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 /~WR))
    (pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -7.62 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 /RAM_VCC))
    (model dil/dil_28-w600.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:Conn_Friction_Lock_2P_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 58B0A67F)
    (at 147.32 71.12)
    (descr "Connector, Friction Lock, 2 Positions, 2.54mm Pitch")
    (tags "CONN FRICTION LOCK 2P")
    (fp_text reference P5 (at -1.905 -4.1275) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VBAT (at 1.27 -4.1275) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 /VBAT))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (model pin_array/pins_array_8x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module my_components:LED_Dialight_566-0206F (layer F.Cu) (tedit 58B867FD)
    (at 135.89 59.69 270)
    (descr "LED Dialight 566-0206F")
    (tags "LED Dialight 566-0206F")
    (fp_text reference D2 (at 0.635 -2.8575 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PWR (at -6.35 -2.8575 270) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 GND))
    (pad ~ thru_hole circle (at -5.08 0 270) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model discret/leds/led3_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module OSHW-logo:OSHW-logo_silkscreen-front_10mm (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 114.935 71.12 270)
    (fp_text reference G*** (at 0 -5.30352 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW-logo_silkscreen-front_10mm (at 0 5.30352 270) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module my_components:Diode_762 (layer F.Cu) (tedit 58B86AA7)
    (at 124.46 62.865)
    (descr "Diode, 7.62mm lead spacing")
    (tags "DIODE 7.62mm")
    (fp_text reference D1 (at -5.715 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1N4148 (at 2.54 1.905) (layer F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 75 "Net-(C12-Pad1)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 VCC))
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text ~WR (at 169.545 69.85) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 169.8625 74.93) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 162.8775 67.31) (layer B.SilkS))
  (gr_text ROM_27 (at 170.815 72.39) (layer B.SilkS))
  (gr_text ROM_1 (at 162.2425 69.85) (layer B.SilkS))
  (gr_text A14 (at 162.8775 72.39) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP2 (at 195.2625 113.665 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP1 (at 190.8175 114.935 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "29C256\n" (at 188.595 114.3 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RTS (at 175.5775 55.245) (layer B.SilkS))
  (gr_text CTS (at 172.72 55.245) (layer B.SilkS))
  (gr_text RX (at 176.8475 61.595) (layer B.SilkS))
  (gr_text TX (at 173.99 61.595) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 168.5925 61.595) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Jumpers\nw/o DS1210" (at 156.845 71.755) (layer F.SilkS))
  (gr_text "NVRAM\nBattery" (at 147.447 77.0255) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 104.4575 115.57 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SID (at 104.4575 110.49 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SOD (at 104.4575 113.03 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SOD (at 104.4575 113.03) (layer B.SilkS))
  (gr_text SID (at 104.4575 110.49) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 104.4575 115.57) (layer B.SilkS))
  (gr_text TRAP (at 141.9225 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text R5.5 (at 144.78 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text R7.5 (at 147.447 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text CLK (at 142.24 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text INTR (at 144.78 123.5075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~INTA (at 147.32 123.5075 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~SWAP_MEM (at 149.86 121.6025 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ALE (at 149.86 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A9 (at 152.4 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A8 (at 152.4 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A10 (at 154.94 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A11 (at 154.94 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A13 (at 157.48 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A12 (at 157.48 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A14 (at 160.02 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A15 (at 160.02 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD1 (at 162.56 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD0 (at 162.56 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD2 (at 165.1 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD3 (at 165.1 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD5 (at 167.64 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD4 (at 167.64 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD6 (at 170.18 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text AD7 (at 170.18 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text IO/~M (at 172.72 123.19 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~RD (at 172.72 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text RST (at 175.26 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text ~WR (at 175.26 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 190.5 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 190.5 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 187.96 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5V (at 187.96 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A7 (at 185.42 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A6 (at 185.42 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A4 (at 182.88 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A5 (at 182.88 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A3 (at 180.34 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A2 (at 180.34 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text A1 (at 177.8 129.8575) (layer B.SilkS))
  (gr_text A0 (at 177.8 124.1425) (layer B.SilkS))
  (gr_text "MiniMax 8085 V1.0" (at 112.395 91.1225 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Copyright (C) 2017\nSergey Kiselev" (at 117.1575 95.25 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "NMOS 8085A: C14, C15 - DNP" (at 124.46 129.2225) (layer F.SilkS))
  (gr_text JP3 (at 147.6375 81.5975 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP3 (at 152.4 81.5975 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Baud Rate\n19200\n2400\n9600\n1200\n " (at 151.13 104.14 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "USART Clock\n307.2 kHz/16 =\n307.2 kHz/64 =\n156.6 kHz/16 =\n156.6 kHz/64 =\n" (at 149.86 84.455 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP2 (at 195.2625 103.505 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP2 (at 195.2625 93.345 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP2 (at 195.2625 82.55 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP1 (at 190.8175 104.775 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP1 (at 190.8175 94.615 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text JP1 (at 190.8175 84.7725 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "28C256\n" (at 188.595 104.14 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "27C256\n" (at 188.595 93.98 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "27C128\n" (at 188.595 83.82 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "ROM Configuration\n" (at 186.055 99.06 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 148.59 74.7395) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 146.05 74.7395) (layer F.SilkS))
  (gr_text "5V Only" (at 155.575 56.515 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Copyright (C) 2017\nSergey Kiselev" (at 105.7275 73.3425 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "MiniMax 8085 V1.0" (at 200.66 100.33 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 104.4 50.8) (end 200.4 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 102.4 128.8) (end 102.4 52.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 200.8 130.8) (end 104.4 130.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 202.4 52.8) (end 202.4 129.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 200.4 52.8) (end 200.4 50.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 200.8 129.2) (end 202.4 129.2) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 104.4 52.8) (end 102.4 52.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 104.4 128.8) (end 104.4 130.8) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 53) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.3556))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 102.235 50.8) (xy 202.565 50.8) (xy 202.565 130.81) (xy 102.235 130.81)
      )
    )
  )
  (zone (net 53) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.3556))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 202.565 130.81) (xy 102.235 130.81) (xy 102.235 50.8) (xy 202.565 50.8) (xy 202.565 130.81)
      )
    )
  )
)
