<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="75.87" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="0" x2="75.87" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="49.52" x2="0" y2="49.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.52" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="5.08" y="5.08" drill="3.2"/>
<hole x="69.85" y="6.35" drill="3.2"/>
<hole x="69.85" y="44.45" drill="3.2"/>
<hole x="5.08" y="44.45" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="photo-elements">
<description>&lt;b&gt;Photocells&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Manufakturer: PerkinElmer Optoelektronics&lt;br&gt;
www.perkinelmer.com/opto</description>
<packages>
<package name="TO-5_V10">
<description>&lt;b&gt;Sensor&lt;/b&gt; Street Light control&lt;p&gt;
Source: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_PhotocellsB1060.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C10B4">
<description>&lt;B&gt;MKS4&lt;/B&gt;, 13.4 x 4 mm, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP2Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="LED2X5" value=""/>
<element name="PH1" library="photo-elements" package="TO-5_V10" value="V1060_21"/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220V" value="786TV"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO5" value="2N2219"/>
<element name="IC2" library="ic-package" package="DIL28-3" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C10B4" value="22p"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C10B4" value="22u"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP2Q" value=""/>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C10B4" value="22p"/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C10B4" value="22p"/>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="2k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="JP4" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="R9" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R10" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R11" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R12" library="eagle-ltspice" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="PH1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="PH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="J4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="J5">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
