<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.165" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.165" y1="0" x2="23.165" y2="11.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.165" y1="11.42" x2="0" y2="11.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.42" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Dual SOIC8 opamp</text>
<text>to SIP-8</text>
<text>.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="integrated circuits">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL08">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="SIL08" value=""/>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="SO08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
