<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>DAT</text>
<text>SCK</text>
<text>CSN</text>
<wire x1="1.2025" y1="14.48" x2="1.2025" y2="2.4725" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.2025" y1="2.4725" x2="10.7975" y2="2.4725" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="10.7975" y1="2.4725" x2="10.7975" y2="14.48" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="10.7975" y1="14.48" x2="1.2025" y2="14.48" width="0.254" layer="20"/>
<text>ALIENWHOOP
RX-5</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>DT</text>
<text>CK</text>
<text>CS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AlienWhoop">
<packages>
<package name="TESTPAD">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP8L">
<description>&lt;b&gt;XN297L SOP8L 2.4GHz by Panchip&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ECS-160-20-33-CKM-TR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Perfect_0402">
<packages>
<package name="0402">
<description>0402 (1005 Metric)  

Nick Garner - TeleSense</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="alienflight">
<packages>
<package name="0402">
<description>0402 (1005 Metric)  

Nick Garner - TeleSense</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$13" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="U$14" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="3.3V2" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="GND23" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="SPI_CS" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="U1" library="AlienWhoop" package="SOP8L" value="XN297L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="XN297LBW"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="AlienWhoop" package="TESTPAD" value="TESTPAD">
<attribute name="BOM" value="EXCLUDE"/>
<attribute name="DNP" value="T"/>
</element>
<element name="C9" library="Perfect_0402" package="0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="GRM155C71A105KE11D"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="alienflight" package="0402" value="3.6nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="MHQ1005P3N6ST000"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Perfect_0402" package="0402" value="0.5pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="VJ0402A0R5BXJCW1BC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Perfect_0402" package="0402" value="0.5pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="VJ0402A0R5BXJCW1BC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Perfect_0402" package="0402" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="GJM1555C1H200FB01D"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Perfect_0402" package="0402" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="GJM1555C1H200FB01D"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Perfect_0402" package="0402" value="510R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="CR0402-FX-5100GLF"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="AlienWhoop" package="ECS-160-20-33-CKM-TR" value="16MHZ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="ECS-160-20-33-CKM-TR"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Perfect_0402" package="0402" value="1.2pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="0402YA1R2CAT2A"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="GND23" pad="TP"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="3.3V2" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DAT">
<contactref element="U$14" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$13" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="SPI_CS" pad="TP"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT_OUT">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="XC2">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XC1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XC2R">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ANT_CAP">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
