<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="30.48" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="43.18" y2="30.48" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="30.48" x2="43.18" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.6096" layer="20"/>
<text>MRDT</text>
<text>Battery Protection</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>BATTERY</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>G</text>
<text>T</text>
<text>V</text>
<text>0.6000 mm / 23.622 mil count=  15</text>
<text>1.1430 mm / 45.000 mil count=   7</text>
<text>Date: 2/2/2014 2:26:06 PM</text>
<text>Drill legend</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PCB0M1">
<packages>
<package name="R_2512">
</package>
<package name="SOT-223">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Lib_Passive">
<packages>
<package name="R_1206">
</package>
<package name="C_1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="EE371">
<packages>
<package name="D_DO214AC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Lib_TH">
<packages>
<package name="J_MTA100_2P">
</package>
<package name="J_MTA100_5P">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="PCB0M1" package="R_2512" value="30">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="PCB0M1" package="SOT-223" value="BSP315P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="PCB0M1" package="SOT-223" value="NDT014L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Lib_Passive" package="R_1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Lib_Passive" package="R_1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="EE371" package="D_DO214AC" value="1SMA5927BT3G"/>
<element name="R4" library="Lib_Passive" package="R_1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="PCB0M1" package="SOIC8" value="LM35">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="PCB0M1" package="SOIC8" value="INA146">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Lib_Passive" package="R_1206" value="49.9k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Lib_TH" package="J_MTA100_2P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Lib_TH" package="J_MTA100_5P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="15pF"/>
<element name="R6" library="Lib_Passive" package="R_1206" value="12.4k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Lib_Passive" package="C_1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Lib_Passive" package="C_1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="Z1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Z1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q3" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q4" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GATE">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEMP">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOLTS">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="Q4" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN+">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Z1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN-">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
