<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="51.74" y1="1.016" x2="51.74" y2="19.294" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.74" y1="19.294" x2="50.724" y2="20.31" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.724" y1="20.31" x2="0.381" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.381" y1="20.31" x2="-0.635" y2="19.294" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="19.294" x2="-0.635" y2="1.016" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="1.016" x2="0.381" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.381" y1="0" x2="50.724" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.724" y1="0" x2="51.74" y2="1.016" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>V+</text>
<text>V-</text>
<text>&lt;G</text>
<text>G&gt;</text>
<text>bananapwr rev2</text>
<text>layout: john slee</text>
<text>&lt;-</text>
<text>+&gt;</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jslee-approved">
<packages>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V">
</package>
<package name="CAP-PTH-5MM">
</package>
<package name="DIODE-1N4148">
</package>
<package name="PCB-BANANA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="jslee-approved" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value=""/>
<element name="C2" library="jslee-approved" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value=""/>
<element name="C3" library="jslee-approved" package="CAP-PTH-5MM" value=""/>
<element name="C4" library="jslee-approved" package="CAP-PTH-5MM" value=""/>
<element name="D1" library="jslee-approved" package="DIODE-1N4148" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-08378"/>
</element>
<element name="D2" library="jslee-approved" package="DIODE-1N4148" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-08378"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="V+" library="jslee-approved" package="PCB-BANANA" value="PCB-BANANA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="jslee-approved" package="PCB-BANANA" value="PCB-BANANA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V-" library="jslee-approved" package="PCB-BANANA" value="PCB-BANANA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="GND" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="V+" pad="P$1"/>
<contactref element="V+" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="V-" pad="P$1"/>
<contactref element="V-" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
