<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.089" y1="18.024" x2="0.3175" y2="18.024" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="18.024" x2="0" y2="17.7065" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="17.7065" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="50.089" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.089" y1="0" x2="51.359" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="51.359" y1="1.27" x2="51.359" y2="16.754" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.359" y1="16.754" x2="50.089" y2="18.024" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>S</text>
<text>TTL</text>
<text>TMS-RGB
v2  2020</text>
<text>@npiegdon</text>
<text>For installation instructions, visit:

https://tms-rgb.com</text>
<text>U
5</text>
<text>U
4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="tms-rgb">
<packages>
<package name="CD74HC4053">
</package>
<package name="LM1881">
</package>
<package name="LMH1251">
</package>
<package name="MAX4395">
</package>
<package name="DCK6">
</package>
<package name="DCK5">
</package>
<package name="THS7374">
</package>
<package name="TMS992XA">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PADS">
</package>
<package name="FIDUCIAL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="tms-rgb" package="CD74HC4053" value="CD74HC4053PWR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CD74HC4053PWR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Vendor"/>
</element>
<element name="U2" library="tms-rgb" package="LM1881" value="LM1881MX/NOPB">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM1881MX/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="National_2014-06-20"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U6" library="tms-rgb" package="LMH1251" value="LMH1251MT/NOPB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="tms-rgb" package="MAX4395" value="MAX4395EUD">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="max4395eud+"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="Maxim_2014-06-20"/>
<attribute name="VENDOR" value="Maxim Integrated Products"/>
</element>
<element name="U5" library="tms-rgb" package="DCK6" value="SN74LVC2G17DCKR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="SN74LVC2G17DCKR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U4" library="tms-rgb" package="DCK5" value="TS5A4597DCKR">
<attribute name="DATASHEET_URL" value="http://www.ti.com/lit/gpn/TS5A4597"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Single-Channel 8-Ohm SPST Analog Switch"/>
<attribute name="FAMILY_NAME" value="ANALOG SWITCH OR MULTIPLEXER (less than or equal to 5V)"/>
<attribute name="GENERIC_PART_NUMBER" value="TS5A4597"/>
<attribute name="INDUSTRY_STD_PKG_TYPE" value="SC70"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TS5A4597DCKR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_DESIGNATOR" value="DCK"/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="5"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U7" library="tms-rgb" package="THS7374" value="THS7374IPWR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="THS7374IPWR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U100" library="tms-rgb" package="TMS992XA" value="TMS992XA"/>
<element name="R8" library="tms-rgb" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="tms-rgb" package="R0603" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="tms-rgb" package="R0603" value="680">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="tms-rgb" package="R0603" value="160">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="tms-rgb" package="R0603" value="620">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="tms-rgb" package="R0603" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="tms-rgb" package="R0603" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="tms-rgb" package="R0603" value="5K6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="tms-rgb" package="R0603" value="910">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="tms-rgb" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="tms-rgb" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="tms-rgb" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="tms-rgb" package="R0603" value="75">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="tms-rgb" package="R0603" value="560K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="tms-rgb" package="C1206" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="tms-rgb" package="PADS" value="Pads"/>
<element name="C3" library="tms-rgb" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="tms-rgb" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FID1" library="tms-rgb" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="FID2" library="tms-rgb" package="FIDUCIAL" value="FIDUCIAL"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SAMPLE">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VS+">
</signal>
<signal name="R-Y">
<contactref element="U100" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B-Y">
<contactref element="U100" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U100" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MX_R">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MX_B">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MX_Y">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U100" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
<contactref element="U6" pad="21"/>
<contactref element="U6" pad="22"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="23"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U100" pad="33"/>
<contactref element="U6" pad="24"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SC_R">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC_B">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC_Y">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CSYNC">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U6" pad="20"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U6" pad="19"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U6" pad="18"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S75">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BURST">
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HOLD">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
