<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18.5704" y1="23.322009375" x2="18.0704" y2="23.822009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.0704" y1="42.822009375" x2="18.5704" y2="43.322009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.0704" y1="43.322009375" x2="49.5704" y2="42.822009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.5704" y1="23.822009375" x2="49.0704" y2="23.322009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.0704" y1="23.322009375" x2="18.5704" y2="23.322009375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="18.5704" y1="23.322009375" x2="18.0704" y2="23.822009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.0704" y1="23.822009375" x2="18.0704" y2="42.822009375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="18.0704" y1="42.822009375" x2="18.5704" y2="43.322009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.5704" y1="43.322009375" x2="49.0704" y2="43.322009375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="49.0704" y1="43.322009375" x2="49.5704" y2="42.822009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="49.5704" y1="42.822009375" x2="49.5704" y2="23.822009375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="49.5704" y1="23.822009375" x2="49.0704" y2="23.322009375" width="0.001" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
