<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.762" y1="0" x2="7.366" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.366" y1="0" x2="8.128" y2="0.762" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8.128" y1="0.762" x2="8.128" y2="8.128" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.128" y1="8.128" x2="7.366" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.366" y1="8.89" x2="0.762" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="8.89" x2="0" y2="8.128" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="8.128" x2="0" y2="0.762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.762" x2="0.762" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>J001144</text>
<text>+</text>
<text>A</text>
<text>G</text>
<text>C</text>
<text>S</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TSL1401CS-LF-E1">
<packages>
<package name="TSL1401CS-LF-E1">
<description>Linear Array Sensor
Card Lab - Fly Pez</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="STEVES_HOME">
<packages>
<package name="CON5_050_SMRA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="resistor" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TSL1401CS-LF-E1" package="TSL1401CS-LF-E1" value="TSL1401CS-LF-E1"/>
<element name="J1" library="STEVES_HOME" package="CON5_050_SMRA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="SHIELD">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
